Dimoni de la tauleta
El dimoni de tauleta s'executarà en segon pla i farà el treball de camp. La detecció de la tauleta i l'establirà amb els perfils seleccionats. Si el dimoni no s'està executant el mòdul i la miniaplicació del no podran funcionar correctament i la tauleta no es podrà utilitzar amb els perfils.

Detecció de la tauleta
La detecció del dispositiu de tauleta es realitza de diverses maneres. «Solid» s'utilitza en el primer pas i realitza la implementació de «hotplug». Si «Solid» falla, els següents passos són xsetwacom list dev, lsusb i xinput --list.
Si alguna de les ordres anteriors retornen el nom de la tauleta, és que no està implementada i no pot ser utilitzada per aquest mòdul.

Problemes en la detecció
Si no es detecta la tauleta, comproveu la pàgina del controlador Wacom del o del controlador DIGImend si la tauleta està admesa. D'altra banda, comproveu a través de lsusb si podeu trobar la vostra tauleta.
Si «udev» no s'ocupa de la detecció, afegiu la tauleta al vostre fitxer /etc/X11/xorg.conf.d/50-tauleta.conf (creeu-lo si no existeix) i torneu a iniciar el servidor X.
En el cas d'un dispositiu sèrie (Tauleta PC i semblants) comproveu si xinput --list enumera els dispositius d'entrada (llapis/goma d'esborrar/plafó). Si s'enumeren, doneu una ullada a la tauleta per a l'identificador intern del dispositiu de tauleta a través de xsetwacom get "Name of your pad or stylus" TabletID. Si es retorna un identificador, si us plau, envieu un correu electrònic amb tota la informació necessària a l'autor.
La implementació de «hotplug» només està disponible si la tauleta es troba a través de «Solid» i la seva API de notificació.
«Solid» comprova si el valor per a l'entrada input.x11_options.Type és pen, stylus, eraser o cursor, o si el valor de l'entrada input.x11_driver és wacom.
Feu el favor d'enviar a l'autor si la vostra tauleta és detectada per «Solid» però amb altres valors per a millorar la compatibilitat amb la tauleta.