Das Handbuch zu KCM Tablet
Dies ist die Dokumentation für das -Modul, mit dem Grafik-Tabletts eingerichtet werden.

Wacom-Tablett-Einstellungen
Dieses Modul ermöglicht die Einstellung Ihres Grafik-Tabletts. Alle Tabletts, die vom Projekt -Wacom-Treiber unterstützt werden, können mit diesem Modul eingestellt werden. Überprüfen Sie, ob Ihr Tablett entweder über „xorg.conf“ oder „udev“ erkannt wurde und grundsätzlich funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Tablett-Erkennung.
Der Treiber xf86-input-wacom muss auf Ihrem Rechner installiert und der Befehl xsetwacom muss verfügbar sein, damit dieses Modul richtig funktioniert.
Das Modul ist in mehrere Karteikarten aufgeteilt, die alle Einstellungen für das Tablett und den Stift ermöglichen: Profile, Allgemeine Informationen, Express-Knöpfe, Stift-EinstellungenTablett-Einstellungen und Touch-Zuordnung.

Profilverwaltung
Im Auswahlfeld können Sie bereits definierte Profile auswählen. Mit den Köpfen rechts daneben können Sie neue Profile erstellen und vorhandene löschen. Jedes Profil wird für das gerade angeschlossene Tablett definiert und gespeichert. Erstellen Sie ein neues Profil, erhält es automatisch die vom Treiber zurückgegebenen Standardeinstellungen.
Hier können Sie verschiedene Profile für Ihre Einstellungen festlegen. Sie möchten zum Beispiel ein verschiedenes Verhalten des Stifts, wenn Sie ihn als Mausersatz für die normale Bedienung oder als Stift zum Zeichnen benutzen.
Sie können das Profil im laufenden Betrieb wechseln und das Verhalten der Tabletteingabe direkt ändern.
Der kded-Tablettprozess muss im Hintergrund ausgeführt werden, damit Profile geändert und diese Änderungen für das Tablett angewendet werden können. Die eigentliche Funktionalität wird durch den kded-Prozess zur Verfügung gestellt. Mit diesem Modul werden nur die Einstellungen der Profile festgelegt.

Allgemeine Tablett-Einstellungen und -Informationen
Zeigt einige allgemeine Informationen über das erkannte Tablett. Außer dem Namen und dem Hersteller des Tabletts wird ein Bild gezeigt und alle Eingabegeräte aufgelistet.
Das Tablett muss angeschlossen und der kded-Dienst muss gestartet sein, damit dieses Modul richtig funktioniert.
Weitere Hilfe für die Erkennung finden Sie im Abschnitt Probleme bei der Erkennung.
Zusätzlich zu den Informationen über das Tablett können hier mehrere globale Kurzbefehle eingestellt werden. Mit jedem dieser Kurzbefehle können Sie die Einstellungen für das aktuell angeschlossene Tablett dynamisch ändern.

Stift-Einstellungen
Der zusammen mit dem Tablett verwendete Stift hat zwei Enden, die Hauptseite ist die Stiftspitze, die andere der Radierer. Auf dieser Karteikarte können Sie jeden Aspekt des Stifts von der Knopfzuweisung, über die Druckkurve bis zum Schwellwert ändern.

Radierer
Mit dem Schieberegler kann der Schwellwert des Radierers geändert werden. Für eine feinere Einstellung des Drucks kann die gesamte Kurve im Dialog Druckkurve verändert werden. Im Abschnitt Druckkurvendialog finden Sie weitere Informationen.

Knopf-Einstellungen
Im Feld Knopf-Einstellungen können Sie die ausgeführte Aktion, die jedem Knopf zugewiesen ist, bearbeiten. Ein einfacher Klick in das Eingabefeld öffnet einen neuen Dialog, in dem verschiedene Tastenkombinationen, Sondertasten und Maustaste ausgewählt werden können.
Ist Aktionsausführung nur bei Berührung aktiviert, muss der Stift Kontakt zur Tablettoberfläche haben, damit die Aktion für den Knopf ausgeführt wird. Ansonsten funktionieren die Aktionen der Knöpfe auch schon, wenn der Stift sich n der Nähe der Tablett-Oberfläche befindet.

Stiftgefühl
Mit dem Schieberegler kann der Schwellwert der Stiftspitze geändert werden Für eine feinere Einstellung des Drucks kann die gesamte Kurve im Dialog Druckkurve verändert werden. Im Abschnitt Druckkurvendialog finden Sie weitere Informationen.

Express-Knöpfe
Auf der Karteikarte Express-Knöpfe können Sie besondere Knopfaktionen für alle Hardware-Knöpfe des Tabletts einstellen. Um eine benutze Aktion zu ändern, klicken Sie in das Bearbeitungsfeld und wählen die Aktion im neuen Dialog.

Tablett
Auf der Karteikarte Tablett können Sie weiter Eigenschaften des Tablettbereichs einstellen, wenn er mit zusammen mit einem Stift verwendet wird. Das betrifft die Ausrichtung des Tablettbereichs, der gültige Bereich auf dem verwendeten Tablett und den Verfolgungsmodus des Cursors.

Verfolgungsmodus für den Stift
Auf Bildschirm abbilden: Dieser Modus bildet den Stift-Cursor mit absoluter Bewegung auf das Tablett ab. Die Ränder des Tabletts entsprechen direkt dem Bildschirmbereich.
Auf Cursor abbilden: Dieser Modus bildet den Stift-Cursor mit relativer Bewegung auf das Tablett ab.

Ausrichtung
Das Feld Ausrichtung gibt an, wie der Tablettbereich gedreht wird. Sie können im Kombinationsfeld eine benutzerdefinierte Drehung eingeben. Aktivieren Sie die Einstellung Automatische Drehung mit dem Bildschirm, wird das Tablett automatisch mit dem Bildschirm gedreht. Die s wird durch Ereignisse von „randr“ bei der Drehung des Bildschirms ausgelöst.
Haben Sie Probleme mit automatischen Drehung, weil das Tablett immer in die falsche Richtung gedreht wird, aktivieren Sie Einstellung Automatisches Drehen vertauschen, um das zu beheben.

Tablett-Zuordnung
Diese Zuordnung ermöglicht es, die Proportionen des Tabletts zu bestimmen, die für jeden Bildschirm verwendet werden. Dies ist erforderlich, um den Tablettbereich im absoluten Stift-Verfolgungsmodus proportional zur benutzten Bildschirmgröße zu behalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dialog zur Bereichsauswahl.
Diese Einstellung funktioniert nicht im relativen Cursor-Modus.

Touch
Auf der Karteikarte Touch können weitere Eigenschaften für den Touch-Teil des Tabletts eingestellt werden, falls dieser vorhanden ist. Die Touch-Funktion kann mit Touch-Ereignisse aktivieren abgeschaltet werden. Es gibt auch einen globalen Kurzbefehl, mit dem die Touch-Funktion ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Touch-Verfolgungsmodus
Auf Bildschirm abbilden: Dieser Modus bildet den Touch-Cursor mit absoluter Bewegung auf das Tablett ab. Die Ränder des Tabletts entsprechen direkt dem Bildschirmbereich.
Auf Cursor abbilden: Dieser Modus bildet den Touch-Cursor mit relativer Bewegung auf das Tablett ab.

Gesten
Ist Gesten aktivieren angekreuzt, kann das Tablett Gesten für das Touch-Gerät generieren.
Scroll-Distanz: Ermöglicht das Durchblättern von Fenstern, wenn zwei Finger das Tablett berühren, Durch Verschieben nach oben oder unten wird ein Ereignis zum Blättern ausgelöst. Der Abstand wird in Tablett-Einheiten angegeben.
Vergrößerungsabstand: Ermöglicht die Vergrößerung oder Verkleinerung durch Bewegen von zwei Fingern zu- oder auseinander. Der Abstand wird in Tablett-Einheiten angegeben.
Berührungszeit: Diese Zeit in Millisekunden gibt an, wenn eine doppelte Berührung auf dem Gerät als Rechtsklick erkannt wird.

Touch-Zuordnung
Diese Zuordnung ermöglicht es, die Proportionen des Touch-Geräts zu bestimmen, die für jeden Bildschirm verwendet werden. Dies ist erforderlich, um den Tablettbereich im absoluten Stift-Verfolgungsmodus proportional zur benutzten Bildschirmgröße zu behalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dialog zur Bereichsauswahl.
Diese Einstellung funktioniert nicht im relativen Cursor-Modus.

Druckkurvendialog
Bildschirmfoto des Druckkurvendialogs
Ändern der Druckkurve
Die Druckkurve definiert, wie der Druck des Stifts umgesetzt wird. Die Druckkurve ist durch 4 Punkte einer Bézier-Kurve definiert. Zur Änderung der Kurve die roten Punkte verändern und damit die Kurve umher schieben.
Benutzen Sie den Stift im Druckkurven-Dialog, um die Änderungen in der Druckkurve direkt zu sehen. Ein blauer Bereich unter der Kurve zeigt den angewandten Druck des Stifts.

Dialog zur Bereichsauswahl
Bildschirmfoto des Dialogs zur Bereichsauswahl
Definition des Tablettbereichs
In diesem Dialog können Sie den verfügbaren Tablettbereich für jede ausgewählten Bildschirm festlegen. Um das Seitenverhältnis des Tabletts beizubehalten, ist es erforderlich, den Tablettbereich abhängig von der Bildschirmauflösung zur verringern. In diesem Dialog kann der Bereich für jeden einzelnen Bildschirm festgelegt werden.
Benutzen Sie den Knopf Bildschirm umschalten, um zwischen Vollbild mit allen verbundenen Monitoren jedem einzelnen Monitor zu wechseln. Die Einstellungen werden für jede einzelne Bildschirmeinrichtung gespeichert und auf das Tablett angewendet, wenn die Bildschirmauswahl durch den globalen Kurzbefehl gewechselt wird.
Sie können den Bildschirm auf das Vollständige Tablett oder auf einen benutzerdefinierten Tablettbereich auf der Seitenleiste Tablett abbilden. Die Proportion der Bereiche kann mit Proportionen sperren gesperrt oder entsperrt werden.
Möchten Sie das Seitenverhältnis des Tabletts für die aktuelle Bildschirmauswahl erhalten, drücken Sie den Knopf Proportionen einstellen Der Tablettbereich wird berechnet und automatisch geändert.
Zusätzlich können Sie den Dialog Kalibrieren öffnen, um mit Hilfe von vier Punkten auf dem Bildschirm Ihr Tablett zu kalibrieren.
Wird der Dialog geschlossen, wird der zuletzt ausgewählte Bildschirm verwendet. Möchten Sie zum nächsten Bildschirm wechseln, benutzen Sie die Globalen Kurzbefehle.
Der Tablettbereich funktioniert nur für den absoluten Verfolgungsmodus des Cursors von Touch- und Stiftgerät. Im relativen Modus wird das gesamte Tablett benutzt.