Tablett-Hintergrundprozess
Der Tablett-Dienst läuft im Hintergrund und führt die grundlegenden Funktionen aus, Wie die Erkennung eines Tabletts und dessen Einrichtung mit den vorhandenen Profilen. Läuft der Dienst nicht, dann können das -Modul und das Plasma-Miniprogramm nicht richtig funktionieren und das Tablett kann mit den Profilen nicht benutzt werden.

Tablett-Erkennung
Die Erkennung des Tablett-Geräts erfolgt in mehrere Schritten. Zuerst wird Solid verwendet, um das Anschließen/Entfernen des Tabletts im laufenden Betrieb zu verarbeiten. Ist dies fehlgeschlagen, werden als nächster Schritt die Befehle xsetwacom list dev, lsusb and xinput --list benutzt.
Gibt keiner der oben genannten Befehle des Namen des Tabletts zurück, wird es nicht unterstützt und kann mit diesem Modul nicht verwendet werden.

Probleme bei der Erkennung
Wird das Tablett nicht erkannt, überprüfen Sie auf der Seite -Wacom-Treiber oder auf der Seite DIGImend-Treiber, ob Ihr Tablett unterstützt wird. Überprüfen Sie außerdem mit dem Befehl lsusb, dass das Tablett gefunden wurde.
Funktioniert die Erkennung durch „udev“ nicht, fügen Sie das Tablett in Ihre Datei /etc/X11/xorg.conf.d/50-tablet.conf ein oder erstellen Sie diese Datei, wenn sie noch nicht vorhanden ist und starten den X-Server neu.
Überprüfen Sie bei einem seriellen Gerät wie einem Tablett-PC oder ähnlich, ob mit dem Befehl xinput --list ihr Eingabegerät (Stift/Radierer/Pad) aufgelistet wird. Falls ja, überprüfen Sie die interne Gerätekennung des Tabletts mit xsetwacom get "Name Ihres Pads oder Stiftes" Tablett-Kennung. Wird eine Kennung zurückgegeben, schicken Sie bitte alle gesammelten Informationen an den Autor.
Das Anschließen im laufenden Betrieb ist nur dann möglich, wenn das Tablett durch Solid und dessen Benachrichtigungs-Schnittstelle erkannt wird.
Solid überprüft, ob der Wert des Eintrags input.x11_options.Type gleich pen, stylus, eraser oder cursor ist oder der Wert des Eintrags input.x11_driver gleich wacom ist.
Schicken Sie dem Autor eine E-Mail, wenn Ihr Tablett durch Solid mit anderen Werten erkannt wird, damit die Unterstützung für Tabletts verbessert wird.