Demonio de tableta
El demonio de tableta se ejecuta en segundo plano y realiza el trabajo de base, detectando la tableta y configurándola con los perfiles seleccionados. Si el demonio no se está ejecutando, el módulo de y la miniaplicación Plasma no funcionarán correctamente y no se podrán usar perfiles con la tableta.

Detección de la tableta
La detección del dispositivo tablet se hace de varias maneras. Solid se usa en primer lugar, y se encarga de la implementación de la conexión en caliente. Si Solid falla, los siguientes pasos son xsetwacom list dev, lsusb and xinput --list.
Si ninguna de las órdenes anteriores le devuelve el nombre de la tableta, significa que no está aceptada y no se puede usar en este módulo.

Problemas de detección
Si no se detecta su tableta, compruebe si está entre las aceptadas en la página del controlador Wacom para o en la del controlador DIGImend. Además, compruebe con la orden lsusb si se puede encontrar su tableta.
Si udev no gestiona la detección añada la tableta a su archivo /etc/X11/xorg.conf.d/50-tablet.conf (créelo si no existe) y reinicie el servidor X.
En el caso de dispositivos serie (Tablet PC y similares), compruebe si xinput --list lista todos sus dispositivos de entrada (punzón/borrador/panel). Si deberían estar listados, échele un vistazo a la identificación interna del tablet por medio de xsetwacom get "Name of your pad or stylus" TabletID. Si se devuelve alguna id, por favor envíele toda la información necesaria al autor.
La conexión en caliente solo está disponible si la tableta se detecta mediante Solid y su API de notificación.
Solid comprueba que el valor de la entrada input.x11_options.Type es pen, stylus, eraser o cursor o si el valor de la entrada input.x11_driver es wacom.
Por favor, escriba al autor si Solid detecta su tableta con otros valores para poder mejorar el soporte.