Demone della tavoletta
Il demone della tavoletta viene eseguito in background, ed esegue il lavoro di base: rileva la tavoletta e la configura in base al profilo selezionato. Se il demone non è in esecuzione il modulo delle e l'applet per Plasma non possono funzionare correttamente, e la tavoletta non può essere utilizzata con i profili.

Rilevamento della tavoletta
Il rilevamento della tavoletta viene fatto in molti modi: il primo passo viene compiuto da Solid, che esegue il supporto per il collegamento a caldo. Se Solid fallisce, il secondo passo è costituito da xsetwacom list dev, lsusb e da xinput --list.
Qualora nessuno dei comandi sopra menzionati restituisse il nome della tavoletta questa non sarebbe supportata, e non può essere utilizzata con questo modulo.

Problemi di rilevamento
Qualora la tavoletta non venga riconosciuta, controlla che sia supportata nella pagina driver Wacom per o in quella del driver DIGImend. Come passo ulteriore, controlla se riesci a vederla con il comando lsusb.
Se udev non gestisce il riconoscimento, aggiungi la tua tavoletta nel file /etc/X11/xorg.conf.d/50-tablet.conf (crealo se non esiste), quindi riavvia il server X.
Nel caso ci siano più dispositivi (tavolette e simili), controlla che i dispositivi d'ingresso (stilo, gomma, tavoletta) vengano elencati con xinput --list. Qualora questi dovessero essere elencati, dai un'occhiata all'id interno della tavoletta con xsetwacom get "Nome della tavoletta o stilo" TabletID. Se viene rilevato un id, per favore invia un'email all'autore con le informazioni necessarie.
Il collegamento a caldo è supportato solamente se la tavoletta è stata rilevata da Solid e dalle sue API di notifica.
Solid controlla che il valore della voce input.x11_options.Type sia pen, stylus, eraser o cursor, oppure che il valore della voce input.x11_driver sia wacom.
Per favore, spedisci un'email all'autore qualora la tavoletta venga rilevata da Solid con degli altri valori, in modo da migliorare il supporto per il dispositivo.