Het handboek van KCM Tablet
Dit is de documentatie voor de -module die grafische tabletten instelt.

Wacom tabletinstellingen
De module tablet van behandelt alle instellingen voor uw grafische tablet. Alle door het project Wacom driver ondersteunde tablets worden behandeld door deze instellingen van het interface. Ga na dat uw tablet wordt gedetecteerd ofwel via xorg.conf of udev en in het algemeen werkt. Kijk in de sectie tabletdetectie voor meer informatie.
Het apparaatstuurprogramma xf86-input-wacom moet geïnstalleerd zijn op uw computer en xsetwacom moet beschikbaar zijn om deze module juist te laten werken.
De module is in verschillende tabbladen gesplitst die alle aspecten uw tablet en de pen behandelen: Profielen, Algemene informatie, Instellingen stylus, Snelknoppen, Pad-mapping en Aanraak-mapping.

Profielbeheer
Dit is het kleine afrolvak met de twee knoppen ernaast. U kunt nieuwe profielen aanmaken en reeds bestaanden verwijderen. Elk profiel wordt opgeslagen en gespecificeerd voor het nu verbonden tablet. Als u een nieuw profiel aanmaakt, zal het automatisch er een aanmaken met de standaard instellingen zoals teruggegeven door het apparaatstuurprogramma.
Hier kunt u verschillende profielen voor uw instellingen specificeren. Bijvoorbeeld of u een verschillend gedrag van de pen wilt hebben wanneer u het als een muisvervanger gebruikt voor uw dagelijkse werk of als een pen om iets te tekenen.
Elk profiel kan meteen gewijzigd worden en wijzigt direct het gedrag van uw tabletinvoer.
De kded-tablet-daemon moet in de actergrond actief zijn om de profielen te wijzigen en ze toe te passen op het tablet. Al het werk wordt gedaan door de daemon. De module wijzigt alleen de profielinstellingen voor de daemon.

Algemene tabletinstellingen en informatie
Enige algemene informatie over het gedetecteerde tablet. Naast de naam en fabrikant van uw tablet wordt er een afbeelding getoond en worden alle gedetecteerde invoerapparaten weergegeven.
Het tablet moet verbonden zijn en kded moet actief zijn om de module juist te laten werken.
Zie de sectie Problemen detecteren voor verdere hulp over het detecteren van het tablet.
Behalve de informatie over het tablet kunt u in het tabblad Algemeen ook de verschillende sneltoetsen instellen. U kunt tijdens het gebruik met de sneltoetsen de instellingen van het verbonden tablet wijzigen.

Instellingen van de stylus
De pen die samen met het tablet wordt gebruikt heeft twee uiteinden, de belangrijkste uiteinde draagt de naam stylus en de andere uiteinde heeft de naam wisser. In dit tabblad kunt u alle aspecten van de pen instellen variërend van de toewijzingen aan de knoppen tot de drukgevoeligheid en de minimale druk.

Wisgevoel.
De schuifregelaar regelt de gevoeligheid van de wisser. U kunt de complete drukkromme aanpassen in het dialoogvenster Drukkromme bewerken voor een meer persoonlijke instelling. Lees Dialoogvenster drukkromme voor meer informatie.

Instelling van knoppen
Hier kunt u de opdracht die verbonden is met een knop van de pen wijzigen via het vak Instelling van knoppen. Een klik op het vak opent een nieuw dialoogvenster waar u verschillende toetsencombinaties, modificatietoetsen en muisknoppen kunt selecteren.
Als de keuze Tik om een actie uit te voeren. is ingeschakeld dan moet de stylus in contact met het tablet zijn om de knopactie uit te voeren. Als deze keuzemogelijkheid is uitgeschakeld dan werken de knoppen ook als de stylus boven het tablet zweeft.

Tipgevoel
U kunt hier de gevoeligheid van de stylustip wijzigen. U kunt de complete drukkromme aanpassen in het dialoogvenster Drukkromme bewerken... voor een meer persoonlijke instelling. Lees Dialoogvenster drukkromme voor meer informatie.

Snelknoppen
Hier kunt u aan alle knoppen op het tablet via het tabblad Snelknoppen acties toewijzen. Een klik op het vak opent een nieuw dialoogvenster waar u een andere actie kan kiezen.

Tablet
Hier kunt u de andere eigenschappen van het tabletgebied wijzigen via het tabblad Tablet als deze samen met een pen wordt gebruikt. U kunt hier de oriëntatie van het tabletgebied, het aanraakgebied en de cursorvolg-modus instellen.

Volgmodus van stylus
Met het scherm overeen laten komen (absolute modus) : in deze modus beweegt de pencursor met een absolute beweging over het tablet. De randen van het tablet komen overeen met de randen van het scherm.
Met de cursor overeen laten komen (relatieve modus) : in deze modus beweegt de pencursor met een relatieve beweging over het tablet.

Oriëntatie
U kunt hier de oriëntatie van het tabletgebied instellen. U kunt zelf de oriëntatie via de keuzelijst instellen maar als u de keuzemogelijkheid Automatisch samen met scherm draaien inschakelt, dan zal het tablet automatisch de stand van het scherm volgen. Dit gebeurt door te luisteren naar de xrandr events als het scherm van stand verandert.
Als u het probleem heeft dat het tablet altijd in de verkeerde richting wordt verdraaid dan kunt u Automatisch draaien inverteren inschakelen.

Tablet-mapping
Hier kunt instellen welk gedeelte van het tablet gebruikt wordt voor welk scherm. Dit is noodzakelijk om in de absolute stylus modus het tabletgebied overeen te laten komen met het gebruikte schermgebied. Lees Dialoogvenster voor de selectie van een gebied voor meer informatie.
Deze optie werkt niet voor de relatieve cursormodus.

Aanraking
Hier kunt u de andere eigenschappen van het aanraakgedeelte van het tablet wijzigen via het tabblad Aanraking als een aanraakgebied aanwezig is. Het is mogelijk om het aanraakgebied uit te schakelen via de keuzemogelijkheid Aanrakingen inschakelen. Er is ook een sneltoets om het aanraken in en uit te schakelen.

Volgmodus van aanraken
Met het scherm overeen laten komen (absolute modus) : in deze modus beweegt de aanraakcursor met een absolute beweging over het tablet. De randen van het tablet komen overeen met de randen van het scherm.
Met de cursor overeen laten komen (relatieve modus) : in deze modus beweegt de aanraakcursor met een relatieve beweging over het tablet.

Gebaren
Als Gebaren inschakelen is geactiveerd, kan het tablet gebarengebeurtenissen voor het aanraakapparaat genereren.
Schuifafstand : u kunt door het venster heen schuiven door met twee vingers op het tablet een schuifgebaar te maken. U geeft de afstand op in eenheden van het tablet.
Zoomafstand : U kunt in- of uitzoomen door met twee vingers uit elkaar of naar elkaar op het tablet een gebaar te maken. U geeft de afstand op in eenheden van het tablet.
Taptijd : Deze tijd in milliseconden specificeert wanneer een dubbele tap op het apparaat herkend wordt als rechts klikken

Aanraak-mapping
Hier kunt instellen welk gedeelte van het tablet gebruikt wordt voor welk scherm. Dit is noodzakelijk om in de aanraakmodus het aanraakgebied overeen te laten komen met het gebruikte schermgebied. Lees Dialoogvenster voor de selectie van een gebied voor meer informatie.
Deze optie werkt niet voor de relatieve cursormodus.

Dialoog voor drukkromme
Hier is een schermafdruk van de dialoog voor de drukkromme
Wijzigen van de drukkromme
De drukkromme definieert hoe de druk van de stylus wordt vertaald. De drukkromme is gedefinieerd via vier punten van een Bézier-kromme. Om deze kromme te wijzigen kunt u de rode punten veranderen en de kromme verplaatsen.
Gebruik uw pen binnen de dialoog van drukkromme om de wijzigingen in de drukkromme direct te zien. Een blauw gebied onder de kromme toont de toegepaste druk van de pen.

Dialoog voor de selectie van en gebied
Hier is een schermafdruk van de dialoog van het tabletgebied
Het definiëren van het tabletgebied
Hier kunt u een beschikbaar tabletgebied toewijzen aan een geselecteerd schermgebied. Als u de verhoudingen van het tablet wil bewaren dan kan het noodzakelijk zijn om afhankelijk van de resolutie van het scherm het tabletgebied te verkleinen. In dit dialoogvenster kunt u ze voor elk scherm apart instellen.
Hier kunt u tussen volledig scherm (alle verbonden schermen) en elk scherm apart schakelen, door gebruik van de knop Scherm omschakelen. De instellingen voor het tablet worden voor elk scherm apart in een configuratiebestand opgeslagen en toegepast wanneer het betreffende scherm via de sneltoetscombinatie wordt gekozen.
Het is mogelijk om het scherm overeen te laten komen met het gebied Volledig tablet of aangepast gedefinieerd Tabletgebied op het Tablet paneel rechts. De eigenschappen van het gebied kunnen vergrendeld of ontgrendeld worden met de schakelaarknop Eigenschappen vergrendelen.
Als u de beeldverhouding van het tablet in het geselecteerde scherm wilt behouden dan kunt u de knop Schermeigenschappen instellen gebruiken. Het tabletgebied wordt berekend en automatisch ingesteld.
Ook kunt u het dialoogvenster Kalibreren openen om zelf uw tablet te kalibreren met de hulp van vier punten op het scherm.
Wanneer de dialoog wordt gesloten, zal het laatst geselecteerde scherm worden gebruikt. Als u het scherm later wilt aanschakelen, dan kunt u de Globale sneltoets gebruiken.
Het tabletgebied werkt alleen in de absolute volgmodus voor pen en aanraken. In de relatieve modus is het volledige tablet in gebruik.