Tabletdaemon
De tabletdaemon werkt in de achtergrond en doet het echte werk. Het detecteert het tablet en stelt het in met het gekozen profiel. Als de daemon niet werkzaam is kunnen de module en de plasma-applet niet goed werken en zal het tablet de profielen niet gebruiken.

Detectie van tablet
De detectie van het tablet kan op verschillende manieren gebeuren. De eerste stap is het gebruik van Solid voor de ondersteuning van hotplug. Als Solid faalt dan zijn de volgende stappen het gebruik van xsetwacom list dev, lsusb en xinput --list.
Als geen van de bovengenoemde commando's de naam van het tablet geven, wordt het tablet niet ondersteunt en kan daarom niet door deze module gebruikt worden.

Problemen bij detectie
Als het tablet niet wordt gedetecteerd lees dan de pagina Wacom driver of DIGImend driver als uw tablet ondersteund wordt. Controleer verder via lsusb of u uw tablet kunt vinden.
Als udev de detectie niet behandelt, voeg het tablet dan toe aan uw bestand /etc/X11/xorg.conf.d/50-tablet.conf (maak het aan als het niet bestaat) en start de x-server opnieuw.
In het geval van een serieel apparaat (Tablet PC en zoiets) controleer dan of xinput --list uw invoerapparaten (Stylus/Eraser/Pad) laat zien. Zo ja, kijk dan naar het apparaat-id van het interne tablet via xsetwacom get "Naam van uw pad of stylus" TabletID. Als er een id wordt teruggegeven e-mail dan alle noodzakelijke informatie naar de auteur.
Hotplug ondersteuning is alleen beschikbaar als het tablet is gevonden via Solid en zijn meldingen-API.
Solid controleert of de waarde voor het item input.x11_options.Type gelijk is aan pen, stylus, eraser of cursor of als de waarde van het item input.x11_driver gelijk is aan wacom.
Stuur aub een e-mail naar de auteur voor het verbeteren van de tablet-ondersteuning als Solid uw tablet wel vindt maar met andere waarden.