O Manual do KCM Tablet
Esta é a documentação do módulo do para o para configurar as tabletes gráficas.

Configuração da Tablete Wacom
O módulo da tablete para o lida com toda a configuração da sua tablete gráfica. Todas as tabletes suportadas pelo controlador Wacom para são tratadas por esta interface de configuração. Certifique-se que a sua tablete é detectada pelo 'xorg.conf' ou pelo HAL, e se funciona de um modo geral. Veja a secção da detecção da tablete para obter mais informações.
Deverá ter instalado o controlador wacom-tools ou o xf86-input-wacom no seu computador e deverá ter disponível o programa xsetwacom para que este módulo funcione correctamente.
Este módulo está dividido em várias páginas que lidam com todos os aspectos da sua tablete e da caneta: Perfis, Informações Gerais, Configuração do Lápis, Botões Expresso, Associação dos Botões e Associação do Toque.

Gestão de Perfis
Esta é a pequena lista com os dois botões a seguir a ela. Poderá criar perfis novos e apagar os já existentes. Cada perfil é gravado e definido para a tablete ligada neste preciso momento. Se criar um novo perfil, ele irá criar um automaticamente com as opções predefinidas que são devolvidas pelas 'wacom-tools'.
Aqui poderá indicar diferentes perfis para a sua configuração. Por exemplo, se quiser ter um comportamento diferente da caneta, caso a use como substituto do rato no seu dia-a-dia ou a use para desenhar qualquer coisa.
Cada perfil poderá ser alterado instantaneamente e muda directamente o comportamento dos dados introduzidos pela sua tablete.
O servidor 'tablet' do 'kded' deverá estar em execução, em segundo plano, para poder alterar os perfis e aplicá-los na tablete. Todo esse trabalho é feito pelo servidor. O módulo do apenas altera a configuração dos perfis para ele.

Configuração e Informação Geral da Tablete
Mostra algumas informações gerais sobre a tablete seleccionada. Para além do nome e da companhia da sua tablete, é apresentada uma imagem onde aparecem enumerados todos os dispositivos de entrada.
A tablete deverá estar ligada e o serviço do kded deverá estar a correr, de modo a que o módulo funcione correctamente.
Veja a secção de Problemas na detecção para obter mais alguma ajuda na detecção da tablete.
Para além da informação da tablete, a página geral permite definir vários atalhos globais. Cada atalho permite mudar de forma dinâmica as opções para a tablete ligada de momento.

Configuração da Caneta
A caneta que é usada com a tablete tem dois lados diferentes, sendo o lado principal considerado a 'caneta' de escrita em si. Com esta janela, poderá alterar qualquer aspecto desse lado da caneta, desde a atribuição de botões à curva e aos limites de pressão.

Sensibilidade da Borracha
A barra permite alterar o limite da borracha. Para uma definição mais precisa da pressão, é possível alterar a curva de pressão completa na janela para Editar a Curva de Pressão. Veja mais informações na Janela da Curva de Pressão.

Configuração do Botão
A área de Configuração do Botão permite alterar a acção executada que está atribuída a cada botão da caneta. Se carregar uma única vez no campo de edição, irá abrir uma janela nova onde poderá seleccionar as diferentes combinações de teclas, teclas modificadoras e botões do rato.
Se a opção Carregar para executar uma acção estiver activa, a caneta terá de estar em contacto com a tablete para permitir que a acção do botão seja executada. Se esta opção estiver desactivada, a acção do botão funciona mesmo quando a caneta estiver simplesmente próxima da tablete.

Sensibilidade da Ponta
A barra permite alterar o limite da ponta da caneta. Para uma definição mais precisa da pressão, é possível alterar a curva de pressão completa na janela para Editar a Curva de Pressão. Veja mais informações na Janela da Curva de Pressão.

Botões Expresso
A página de Botões Expresso permite definir acções dos botões específicas para todos os botões por 'hardware' da tablete. Para mudar a acção usada, terá de carregar no campo de edição e escolher a acção na nova janela.

Tablete
A área da Tablete permite definir mais propriedades da área da tablete, quando é usada em conjunto com uma caneta. Aqui poderá definir a orientação da área da tablete, o espaço válido em uso da tablete e o modo de seguimento do cursor.

Modo de Seguimento do Lápis
Associar ao Ecrã : Este modo associa o cursor da caneta a um movimento absoluto na tablete. Os extremos da mesma representam directamente o espaço do ecrã.
Associar ao Cursor : Este modo associa o cursor da caneta um dado movimento relativo na tablete.

Orientação
O campo da orientação define como é rodada a área da tablete. Poderá definir uma rotação específica para si próprio na lista ou, caso active a opção Auto-Rodar com o Ecrã, a tablete será rodada automaticamente em conjunto com o ecrã. Isto é feito ao escutar os eventos do 'xrandr' quando o ecrã for rodado.
Se tiver problemas com a opção de rotação automática e a tablete estiver sempre rodada na direcção errada, active a opção Inverter a Rotação Automática para inverter o comportamento.

Associação da Tablete
Esta associação permite definir as proporções da tablete que serão usadas para cada ecrã. Isto é necessário para manter proporcional a área da tablete face ao espaço usado pelo ecrã no modo de seguimento absoluto. Para mais informações, veja a secção da Janela de Selecção da Área.
Esta opção não funciona para o modo de cursor relativo.

Toque
A página de Toque permite definir mais propriedades para a componente de toque da tablete (se disponível). É possível desactivar a funcionalidade de toque através da opção Activar o Toque. Do mesmo modo, existe um atalho global que permite activar/desactivar a funcionalidade de toque.

Modo de Seguimento do Toque
Associar ao Ecrã : Este modo associa o cursor de toque a um movimento absoluto na tablete. Os extremos da tablete representam directamente o espaço do ecrã.
Associar ao Cursor : Este modo associa o cursor de toque com o movimento relativo na tablete.

Gestos
Se a opção Activar os Gestos estiver activa, a tablete poderá gerar eventos de toque para o dispositivo de toque.
Distância de Deslocamento : Permite percorrer as janelas quando estão dois dedos colocados na tablete, onde um movimento dos mesmos para cima ou para baixo cria um evento de deslocamento. A distância é indicada em unidades da tablete.
Distância de Ampliação : Permite ampliar/reduzir ao mover dois dedos para fora ou para dentro deles. A distância é indicada em unidades da tablete.
Tempo de Toque : Este tempo em milisegundos define quando é que um duplo-toque no dispositivo é reconhecido como um botão direito

Mapeamento do Toque
Esta associação permite definir as proporções do dispositivo de toque que serão usadas para cada ecrã. Isto é necessário para manter proporcional a área da tablete face ao espaço usado pelo ecrã no modo de seguimento absoluto. Para mais informações, veja a secção da Janela de Selecção da Área.
Esta opção não funciona para o modo de cursor relativo.

Janela da Curva de Pressão
Aqui está uma imagem da Janela da Curva de Pressão
Mudar a Curva de Pressão
A curva de pressão define como é que se traduz a pressão da caneta. Esta é definida através dos quatro pontos de uma curva Bézier. Para mudar esta curva, poderá alterar os pontos vermelhos e deslocar a curva.
Use a sua caneta dentro da janela da curva de pressão para ver directamente as alterações na curva de pressão. Uma área azul, por baixo da curva, mostra a pressão aplicada da caneta.

Janela de Selecção da Área
Aqui está uma imagem da Janela da Área da Tablete
Definir a Área da Tablete
Esta janela permite definir a área disponível da tablete para cada espaço seleccionado no ecrã. Para manter as proporções da tablete, é necessário reduzir a área da mesma, dependendo da resolução do ecrã. Esta janela permite defini-las individualmente para cada ecrã.
Use o botão Comutar o Ecrã para alternar entre o modo de ecrã completo (todos os monitores ligados) e cada monitor individual. A configuração será gravada para cada definição do ecrã e será aplicada à tablete sempre que é mudada a selecção do ecrã pela acção global do atalho.
Se quiser manter as proporções da tablete com a selecção do ecrã actual, poderá carregar no botão Mudar as Proporções do Ecrã. A área da tablete será calculada e mudada automaticamente.
Para além disso, poderá abrir a janela Calibrar para calibrar a sua tablete com a ajuda dos quatro pontos no ecrã.
Quando fechar a janela, será usado o último ecrã seleccionado. Se quiser mudar de ecrã mais tarde, poderá usar o Atalho Global.
A área da tablete só funciona para o modo de seguimento absoluto do dispositivo de toque e da caneta. No modo relativo, é usada a tablete por completo.