Servidor da tablete
O servidor da tablete corre em segundo plano e faz todo o trabalho no terreno: a detecção da tablete e a sua configuração com os perfis seleccionados. Se o servidor não estiver a correr, o módulo do e a 'applet' do Plasma não poderão funcionar correctamente e, assim sendo, a tablete não poderá ser usada com os perfis.

Detecção da tablete
A detecção do dispositivo da tablete é feita de várias formas. O Solid é usado em primeiro lugar e faz o suporte de ligação instantânea. Se o Solid não resultar, os próximos passos são o xsetwacom list dev, o lsusb e o xinput --list.
Se nenhum dos comandos acima devolver o nome da tablete, esta não é suportada e não poderá ser usada com este módulo.

Problemas de detecção
Se a tablete não for detectada, veja a página do controlador Wacom para , para saber se a sua tablete é suportada. Para além disso, veja o resultado do lsusb para ver se consegue descobrir a sua tablete.
Se o HAL não conseguir lidar com a detecção, adicione a tablete ao seu ficheiro /etc/X11/xorg.conf e reinicie o servidor do X.
No caso de um dispositivo série (Tablet PC ou outros), verifique se o xinput --list apresenta os seus dispositivos de entrada (Caneta/Borracha/Painel). Caso apareçam, veja o ID interno do dispositivo da tablete com o comando xsetwacom get "Nome do seu painel ou caneta" TabletID. Se for devolvido algum identificador, por favor envie toda a informação necessária para o autor.
O suporte de ligação instantânea só está disponível se a tablete for detectada pelo Solid e pela sua API de notificações.
O Solid verifica se o valor do item input.x11_options.Type é igual a pen, stylus, eraser ou cursor, ou então se o valor do item input.x11_driver é igual a wacom.
Envie por favor um e-mail ao autor, caso a sua tablete seja detectada pelo Solid, mas devolvendo outros valores, de modo a melhorar o suporte das tabletes.