Servidor da mesa digitalizadora
O servidor da mesa digitalizadora roda em segundo plano e faz todo o trabalho: a detecção da mesa digitalizadora e a sua configuração com os perfis selecionados. Se o servidor não estiver rodando, o módulo do e o miniaplicativo do Plasma não poderão funcionar corretamente e, assim sendo, a mesa digitalizadora não poderá ser usada com os perfis.

Detecção da mesa digitalizadora
A detecção do dispositivo da mesa digitalizadora é feita de várias formas. O Solid é usado em primeiro lugar e faz o suporte de conexão instantânea. Se o Solid não funcionar, os próximos passos são o xsetwacom list dev, o lsusb e o xinput --list.
Se nenhum dos comandos acima devolver o nome da mesa digitalizadora, ela não é suportada e não poderá ser usada com este módulo.

Problemas de detecção
Se a mesa digitalizadora não for detectada, veja a página do controlador Wacom para ou controlador DIGImend para saber se a sua mesa digitalizadora é suportada. Além disso, veja o resultado do lsusb para ver se consegue descobrir a sua mesa digitalizadora.
Se o udev não conseguir lidar com a detecção, adicione a mesa digitalizadora ao seu arquivo /etc/X11/xorg.conf.d/50-tablet.conf (crie ele se não exisitir) e reinicie o servidor X.
No caso de um dispositivo serial (Tablet PC ou outros), verifique se o xinput --list apresenta os seus dispositivos de entrada (Caneta/Borracha/Painel). Caso apareçam, veja o ID interno do dispositivo da mesa digitalizadora com o comando xsetwacom get "Nome do seu painel ou caneta" TabletID. Se for devolvido algum identificador, por favor envie toda a informação necessária para o autor.
O suporte de conexão instantânea só está disponível se a mesa digitalizadora for detectada pelo Solid e pela sua API de notificações.
O Solid verifica se o valor do item input.x11_options.Type é igual a pen, stylus, eraser ou cursor, ou então se o valor do item input.x11_driver é igual a wacom.
Envie por favor um e-mail ao autor, caso a sua mesa digitalizadora seja detectada pelo Solid, mas devolvendo outros valores, de modo a melhorar o suporte das mesas digitalizadoras.