Manual do KCM Tablet
Esta é a documentação do módulo do para o para configurar as mesas digitalizadoras.

Configurações da mesa digitalizadora Wacom
O módulo da mesa digitalizadora para o lida com toda a configuração da sua mesa digitalizadora. Todas as mesas digitalizadoras suportadas pelo controlador Wacom para são tratadas por esta interface de configuração. Certifique-se de que a sua mesa digitalizadora é detectada pelo 'xorg.conf' ou pelo udev, e se está funcionando. Veja a seção da detecção da mesa digitalizadora para obter mais informações.
Você deverá ter instalado o controlador xf86-input-wacom no seu computador e deverá ter disponível o programa xsetwacom para que este módulo funcione corretamente.
O módulo é dividido em várias páginas que gerenciam todos os aspectos da sua mesa digitalizadora e caneta: Perfis, Informações gerais, Configuração da caneta, Botões expressos, Associação do painel e Mapeamento de toque.

Gerenciamento de perfis
Isto é uma pequena lista com os dois botões ao lado. Você poderá criar perfis novos e apagar os já existentes. Cada perfil é gravado e definido para a mesa digitalizadora conectada neste exato momento. Se você criar um novo perfil, ele irá criar um automaticamente com as opções padrão que são devolvidas pelo controlador.
Aqui você poderá indicar diferentes perfis para a sua configuração. Por exemplo, se quiser ter um comportamento diferente da caneta, caso a use como substituto do mouse no seu dia a dia ou a use para desenhar qualquer coisa.
Cada perfil poderá ser alterado instantaneamente e muda diretamente o comportamento dos dados inseridos pela sua mesa digitalizadora.
O servidor tablet do kded deverá estar em execução, em segundo plano, para poder alterar os perfis e aplicá-los na mesa digitalizadora. Todo esse trabalho é feito pelo servidor. O módulo do apenas altera a configuração dos perfis para ele.

Configuração e informações gerais da mesa digitalizadora
Mostra algumas informações gerais sobre a mesa digitalizadora selecionada. Além do nome e do fabricante da sua mesa digitalizadora, é apresentada uma imagem onde aparecem enumerados todos os dispositivos de entrada.
A mesa digitalizadora deverá estar conectada e o serviço do kded deverá estar rodando, de modo a que o módulo funcione corretamente.
Veja a seção de Problemas na detecção para obter mais alguma ajuda na detecção da mesa digitalizadora.
Além da informação da mesa digitalizadora, a aba geral permite definir vários atalhos globais. Cada atalho permite mudar de forma dinâmica as opções da mesa digitalizadora atualmente conectada.

Configuração da Caneta
A caneta usada com a mesa digitalizadora tem dois lados diferentes, sendo o lado principal chamado de caneta e o outro a borracha. Nesta aba você pode alterar qualquer aspecto desse lado da caneta, desde a atribuição de botões até a curva e os limites de pressão.

Sensibilidade da borracha
A barra deslizante permite alterar o limite da borracha. Para uma definição mais precisa da pressão, é possível alterar a curva de pressão completa na janela Editar a curva de pressão. Veja mais informações na Janela da curva de pressão.

Configurações do botão
A área de Configurações do botão permite alterar a ação executada que está atribuída a cada botão da caneta. Se clicar uma única vez no campo de edição, irá abrir uma nova janela onde é possível selecionar as diferentes combinações de teclas, teclas modificadoras e botões do mouse.
Se a opção Tocar para executar a ação estiver ativa, a caneta precisa estar em contato com a mesa digitalizadora para permitir que a ação do botão seja executada. Se esta opção estiver desativada, cada ação do botão funciona mesmo quando a caneta estiver simplesmente próxima da mesa digitalizadora.

Sensibilidade da ponta
A barra deslizante permite alterar o limite da ponta da caneta. Para uma definição mais precisa da pressão, é possível alterar a curva de pressão completa na janela Editar a curva de pressão. Veja mais informações na Janela da curva de pressão.

Botões expressos
A aba Botões expressos permite definir as ações específicas dos botões para todos os botões do hardware da mesa digitalizadora. Para mudar a ação usada, você precisa clicar no campo de edição e escolher a ação na nova janela.

Mesa digitalizadora
A aba Mesa digitalizadora permite definir mais propriedades da área da mesa digitalizadora, quando for usada em conjunto com uma caneta. Aqui você pode definir a orientação e o espaço válido em uso da mesa digitalizadora e o modo de seguimento do cursor.

Modo do seguimento da caneta
Associar à tela: Este modo associa o cursor da caneta a um movimento absoluto na mesa digitalizadora. Os cantos da mesma representam diretamente o espaço da tela.
Associar ao cursor: Este modo associa o cursor da caneta um determinado movimento relativo na mesa digitalizadora.

Orientação
O campo da orientação define como é rotacionada a área da mesa digitalizadora. Você pode definir uma rotação específica para si próprio na lista ou, se ativar a opção Girar automaticamente com a tela, a mesa digitalizadora será rotacionada automaticamente em conjunto com a tela. Isto é feito ao aguardar os eventos do xrandr quando a tela for rotacionada.
Se tiver problemas com a opção de rotação automática e a mesa digitalizadora ficar sempre girada na direção errada, ative a opção Inverter a rotação automática para inverter o comportamento.

Mapeamento da mesa digitalizadora
Esta associação permite definir as proporções da mesa digitalizadora que serão usadas para cada tela. Isto é necessário para manter proporcional a área da mesa digitalizadora face ao espaço usado pela tela no modo de seguimento absoluto. Para mais informações, veja a seção Janela de seleção da área.
Esta opção não funciona para o modo de cursor relativo.

Toque
A aba Toque permite definir mais propriedades para o componente de toque da mesa digitalizadora (se disponível). É possível desativar a funcionalidade de toque através da opção Ativar o toque. Do mesmo modo, existe um atalho global que permite ativar/desativar a funcionalidade de toque.

Modo do seguimento do toque
Associar à tela: Este modo associa o cursor de toque a um movimento absoluto na mesa digitalizadora. Os cantos da mesa digitalizadora representam diretamente o espaço da tela.
Associar ao cursor: Este modo associa o cursor de toque com o movimento relativo na mesa digitalizadora.

Gestos
Se a opção Ativar gestos estiver ativa, a mesa digitalizadora poderá gerar eventos de gestos para o dispositivo de toque.
Distância de deslocamento: Permite percorrer as janelas quando dois dedos estiverem colocados na mesa digitalizadora, onde um movimento para cima ou para baixo cria um evento de deslocamento. A distância é indicada em unidades da mesa digitalizadora.
Distância de ampliação: Permite ampliar/reduzir ao mover dois dedos para fora ou para dentro deles. A distância é indicada em unidades da mesa digitalizadora.
Tempo de toque: Este tempo em milissegundos define quando um toque duplo no dispositivo é reconhecido como um botão direito

Mapeamento de toque
Esta associação permite definir as proporções do dispositivo de toque que serão usadas para cada tela. Isto é necessário para manter proporcional a área da mesa digitalizadora face ao espaço usado pela tela no modo de seguimento absoluto. Para mais informações, veja a seção Janela de seleção da área.
Esta opção não funciona para o modo de cursor relativo.

Janela da curva de pressão
Aqui está uma imagem da janela da curva de pressão
Alterando a curva de pressão
A curva de pressão define como se traduz a pressão da caneta. Esta é definida através dos quatro pontos de uma curva Bézier. Para mudar esta curva, você pode alterar os pontos vermelhos e mover a curva.
Use a sua caneta dentro da janela da curva de pressão para ver diretamente as alterações na curva de pressão. Uma área azul, abaixo da curva, mostra a pressão aplicada da caneta.

Janela de seleção da área
Aqui está uma imagem da janela da área da mesa digitalizadora
Definindo a área da mesa digitalizadora
Esta janela permite definir a área disponível da mesa digitalizadora para cada espaço selecionado na tela. Para manter as proporções da mesa digitalizadora é necessário reduzir a área da mesma, dependendo da resolução da tela. Esta janela permite defini-las individualmente para cada tela.
Use o botão Alternar tela para alternar entre o modo de tela cheia (todos os monitores ligados) e cada monitor individual. As configurações serão salvas para cada definição de tela e será aplicada à mesa digitalizadora sempre que a seleção da tela é alterada pela ação do atalho global.
É possível mapear a tela com a Mesa digitalizadora completa ou apenas definir a Área da mesa digitalizadora no painel Mesa digitalizadora no lado direito. As proporções da área podem ser bloqueadas ou desbloqueadas usando o botão Bloquear proporções.
Se quiser manter as proporções da mesa digitalizadora com a seleção da tela atual, você pode clicar no botão Definir as proporções da tela. A área da mesa digitalizadora será calculada e alterada automaticamente.
Adicionalmente, você poderá abrir a janela Calibrar para calibrar a sua mesa digitalizadora com a ajuda dos quatro pontos na tela.
Quando fechar a janela, será usada a última tela selecionada. Se quiser mudar de tela posteriormente, você pode usar o Atalho global.
A área da mesa digitalizadora só funciona para o modo de seguimento absoluto do dispositivo de toque e da caneta. No modo relativo, é usada a mesa digitalizadora por completo.