Handbok KCM Tablet
Det här är dokumentationen för :s modul i systeminställningarna som ställer in grafiska ritplattor.

Inställningar av Wacom ritplatta
Modulen för ritplattor i systeminställningarna hanterar alla inställningar av en grafisk ritplatta. Alla ritplattor som stöds av projektet för Wacom drivrutin hanteras av det här inställningsgränssnittet. Försäkra dig om att ritplattan detekteras, antingen via xorg.conf eller udev och fungerar i allmänhet. Se avsnittet detektering av ritplattor för mer information.
Drivrutinen xf86-input-wacom måste vara installerad på datorn och xsetwacom måste vara tillgängligt för att modulen ska fungera riktigt.
Modulen är uppdelad i olika fliksidor som hanterar ritplattans och pennans alla aspekter: Profiler, Allmän information, Inställningar av penna, Expressknappar, Avbildning av ritplattan och Avbildning av beröring.

Profilhantering
Det här är den lilla kombinationsrutan med de två knapparna intill. Du kan skapa nya profiler och ta bort befintliga. Varje profil sparas och specificeras för ritplattan som för närvarande är ansluten. Om du skapar en ny profil, skapas den automatiskt med förvalda inställningar som returneras av drivrutinen.
Här kan du ange olika profiler för dina inställningar. Om du till exempel vill ha annorlunda beteende för pennan när den används som ersättning för musen vid dagligt arbete, eller när den används som en penna för att rita någonting.
Varje profil kan ändras i farten, och ändrar direkt beteendet hos inmatning från ritplattan.
KDED demonen för ritplattor måste köra i bakgrunden för att kunna ändra profilerna och tillämpa dem på ritplattan. Allt arbete utförs av demonen. Modulen i systeminställningarna ändrar bara dess profilinställningar.

Allmänna inställningar av ritplattan och information.
Visar en del allmän information om den detekterade ritplattan. Förutom ritplattans namn och tillverkare, visas en bild och alla detekterade inmatningsenheter listas.
Ritplattan måste vara ansluten och kded måste köra för att modulen ska kunna fungera som den ska.
Se avsnittet Detekteringsproblem för ytterligare hjälp med detektering av ritplattan.
Förutom informationen om ritplattan gör den allmänna fliken det möjligt att ställa in diverse globala genvägar. Varje genväg gör det möjligt att ändra alternativen för ritplattan som för närvarande är ansluten.

Penninställningar
Verktyget som används tillsammans med ritplattan har två olika ändor. Huvudändan kallas pennan och den andra ändan radergummit. Under den här fliken kan du ändra alla verktygets aspekter från knapptilldelning till tryckkurva och tröskel.

Raderkänsla
Skjutreglaget gör det möjligt att ändra radergummits tröskel. Det är möjligt att ändra hela tryckkurvan i dialogrutan Redigera tryckkurva för en mer detaljerad inställning av trycket. Se Dialogrutan för tryckkurva för mer information.

Knappinställningar
Rutan Knappinställningar låter dig ändra utförd åtgärd som är tilldelad till varje knapp på pennan. Ett enkelt klick i redigeringsrutan öppnar en ny dialogruta där olika tangentkombinationer, väljartangenter och musknappar kan väljas.
Om Berör för att utföra åtgärden är aktiverad måste pennan vara i kontakt med ritplattan för att låta knappåtgärden utföras. Om alternativet är inaktiverat fungerar också alla knappåtgärder när pennan hålls ovanför ritplattan.

Spetskänsla
Skjutreglaget gör det möjligt att ändra pennspetsens tröskel. Det är möjligt att ändra hela tryckkurvan i dialogrutan Redigera tryckkurva för en mer detaljerad inställning av trycket. Se Dialogrutan för tryckkurva för mer information.

Expressknappar
Fliken Expressknappar gör det möjligt att ange specifika åtgärder för alla hårdvaruknappar på ritplattan. För att ändra använd åtgärd måste man klicka i redigeringsrutan och välja åtgärden i den nya dialogrutan.

Ritplatta
Fliken Ritplatta gör det möjligt att ställa in ytterligare egenskaper för ritplattans yta när den används tillsammans med en penna. Här kan orientering av ritplattans yta, giltigt utrymme på den använda ritplattan och markörföljningsläget anges.

Följningsläge för penna
Avbilda på skärm: Detta läge avbildar pennmarkören med absoluta rörelser på ritplattan. Ritplattans kanter representerar direkt skärmutrymmet.
Avbilda på markör: Avbildar pennans markör med relativa rörelser på ritplattan.

Orientering
Orienteringsrutan anger hur ritplattans yta är roterad. Du kan ställa in en specifik egen orientering i kombinationsrutan, eller om alternativet Rotera automatiskt med skärm anges, roteras ritplattan automatiskt med skärmen. Det görs genom att övervaka xrandr-händelser när skärmen roteras.
Om du har problem med alternativet för automatisk rotation och ritplattan alltid roteras åt fel håll, aktivera alternativet Invertera automatisk rotation för att invertera detta.

Avbildning av ritplatta
Den här avbildningen gör det möjligt att ange delarna av ritplattan som kommer att användas för varje skärm. Det är nödvändigt för att hålla ritplattans yta proportionell mot det använda skärmområdet i absolut pennföljningsläge. För mer information se avsnittet Dialogrutan för val av yta.
Alternativet fungerar inte med relativt markörläge.

Beröring
Fliken Beröring gör det möjligt att ställa in ytterligare egenskaper för ritplattans beröringsdel (om tillgänglig). Det är möjligt att inaktivera beröringsfunktionen via kryssrutan Aktivera beröring. Det finns också en global genväg som gör det möjligt att aktivera eller inaktivera beröringsfunktionen.

Beröringsföljning
Avbilda på skärm: Detta läge avbildar beröringsmarkören med absoluta rörelser på ritplattan. Ritplattans kanter representerar direkt skärmutrymmet.
Avbilda på markör: Avbildar beröringsmarkören med relativa rörelser på ritplattan.

Gester
Om Aktivera gester är valt, kan ritplattan skapa gesthändelser för pekenheten.
Rullningsavstånd: Gör det möjligt att rulla i fönster när två fingrar placeras på ritplattan, flyttas de uppåt eller neråt skapas en rullningshändelse. Avståndet anges i ritplattans enheter.
Zoomavstånd: Gör det möjligt att zooma in eller ut genom att flytta ihop eller isär två fingrar. Avståndet anges i ritplattans enheter.
Beröringstid: Tiden i millisekunder anger när en dubbel beröring av enheten känns igen som ett högerklick.

Beröringstilldelning
Den här avbildningen gör det möjligt att ange delarna av beröringsenheten som kommer att användas för varje skärm. Det är nödvändigt för att hålla ritplattans yta proportionell mot det använda skärmområdet i absolut pennföljningsläge. För mer information se avsnittet Dialogrutan för val av yta.
Alternativet fungerar inte med relativt markörläge.

Dialogrutan för tryckkurva
Här är en skärmbild av dialogrutan för tryckkurva
Ändra tryckkurvan
Tryckkurvan definierar hur pennans tryck översätts. Tryckkurvan definieras via fyra punkter på en Bézier-kurva. Du kan ändra de röda punkterna och flytta omkring kurvan för att modifiera den.
Använd pennan inne i dialogrutan för tryckkurvan för att direkt se ändringar av tryckkurvan. Ett blått område under kurvan visar pennans använda tryck.

Dialogrutan för val av yta
Här är en skärmbild av dialogrutan för val av yta
Definiera ritplattans yta
En dialogruta gör det möjligt att ange tillgängligt yta på ritplattan för varje valt skärmområde. För att behålla ritplattans proportion är det nödvändigt att reducera ritplattans yta beroende på skärmupplösningen. Den här dialogrutan låter dig specificera dem individuellt för varje skärm.
Använd knappen för att byta mellan fullskärmsläge (alla anslutna bildskärmar) och varje enskild bildskärm. Inställningarna sparas för varje skärminställning och tillämpas på ritplattan så fort vald skärm ändras genom en åtgärd från den globala genvägen.
Det är möjligt att avbilda skärmen med området Hela ritplattan eller bara definiera Område på ritplattan på rutan Ritplatta åt höger. Områdets proportion kan låsas eller låsas upp genom att använda inställningsknappen Lås proportioner.
Om du vill låta ritplattans proportion vara som nuvarande markering på skärmen, kan du klicka på knappen Ställ in skärmproportioner. Ritplattans yta beräknas och ändras automatiskt.
Du kan dessutom öppna dialogrutan Kalilbrera för att kalibrera ritplattan med hjälp av fyra punkter på skärmen.
När dialogrutan stängs, kommer den senast valda skärmen att användas. Om du senare vill byta skärm, kan du använda den globala genvägen.
Ritplattans yta fungerar bara för absolut följningsläge för berörings- och pennmarkör-enheten. I relativt läge används hela ritplattan.