Ritplattans demon
Ritplattans demon kör i bakgrunden och gör markarbetet: detektera ritplattan och ställa in den med vald profil. Om demonen inte kör, kan inte modulen i systeminställningarna och miniprogrammet i Plasma inte fungera som de ska, och ritplattan kan inte användas med profiler.

Detektering av ritplatta
Detektering av ritplattans enhet görs på flera olika sätt. Solid används i det första steget och stöder inkoppling i farten. Om Solid misslyckas är följande steg xsetwacom list dev, lsusb och xinput --list.
Skulle inget av ovanstående kommandon returnera ritplattans namn, stöds den inte och kan inte användas av den här modulen.

Detekteringsproblem
Om ritplattan inte detekteras, kontrollera på sidan Wacom driver eller DIGImend driver om ritplattan stöds. Kontrollera dessutom om det går att hitta ritplattan via lsusb.
Om udev inte hanterar detekteringen, lägg till ritplattan i filen /etc/X11/xorg.conf.d/50-tablet.conf (skapa den om den inte finns) och starta om X-servern.
I fallet med en seriell enhet (pc med ritplatta eller liknande) kontrollera om xinput --list listar dina in-enheter (penna, radergummi, knappsats). Om de listas ta en titt på den interna identifieraren för ritplattans enhet via xsetwacom get "Namn på ritplattan eller pennan" ritplattans-identifierare. Om en identifierare returneras, var vänlig skicka all nödvändig information till upphovsmannen.
Inkoppling under gång är bara tillgänglig om ritplattan hittas via Solid och dess programmeringsgränssnitt för underrättelser.
Solid kontrollerar om värdet av input.x11_options.Type är pen, stylus, eraser eller cursor, eller om värdet av input.x11_driver är wacom.
Skicka gärna e-post till upphovsmannen om ritplattan detekteras av Solid, men med andra värden, för att förbättra stödet för ritplattor.