Öntanımlı Modülleri

Sistem Modülü Hakkında
Bu sayfa, sisteminiz hakkında kısa bir özet sunar; örneğin, dağıtımınız, KDE Plasma Sürümü, KDE Frameworks Sürümü, Qt Sürümü, Çekirdek Sürümü ve İS Türü ve donanım bölümünde İşlemciler ve Bellek hakkında bilgi vardır.
Destek kanallarında yardım isterken veya ’nin hata izleyicisinde bir hata kaydı açarken buradaki bilgiyi kullanın.

Bellek Bilgisi Modülü
Bu modül, geçerli bellek kullanımını görüntüler. Sürekli olarak güncellenir ve belirli uygulamalar yürütülürken darboğazları belirlemek için çok yararlı olabilir.

Bellek Türleri
Anlamanız gereken ilk şey, işletim sistemi ve içinde çalışan programlar için kullanılabilen iki tür bellek olduğudur.
İlk tür, fiziksel bellek olarak adlandırılır. Bu, bilgisayarınızın içindeki bellek yongalarında bulunan bellektir. Bu, bilgisayarınızı satın aldığınızda satın aldığınız RAM’dir (Rastgele Erişilen Bellek — Random Access Memory).
İkinci tür bellek, sanal veya takas belleği olarak adlandırılır. Bu bellek bloku, aslında sabit sürücüdeki boşluktur. İşletim sistemi, takas alanı için sabit sürücüde bir alan ayırır. Fiziksel belleğin bitmesi durumunda işletim sistemi bu sanal belleği (veya takas alanını) kullanabilir. Buna takas bellek denmesinin nedeni, işletim sisteminin bir süreliğine isteyemeyeceğini düşündüğü bazı verileri alıp bu ayrılmış alana diske kaydetmesidir. İşletim sistemi daha sonra şu anda gereksiniminiz olan yeni verileri yükler. Şu anda gereksiniminiz olan veriler için gerekli olmayan verileri takas etmiştir. Sanal veya takas bellek fiziksel bellek kadar hızlı değildir, bu nedenle işletim sistemleri verileri (özellikle sık kullanılan verileri) fiziksel bellekte tutmaya çalışır.
Toplam bellek, fiziksel bellek ve sanal belleğin birleşik toplamıdır.

Bellek Bilgisi Modülü
Bu pencere bir üst ve alt bölüme ayrılmıştır
Üst bölüm size toplam fiziksel belleği, toplam boş fiziksel belleği, paylaşılan belleği ve arabelleğe alınan belleği gösterir.
Dört değerin tümü, toplam bayt sayısı ve megabayt sayısı olarak temsil edilir (1 megabayt = 1.000.000 bayttan biraz fazla)
Alt bölüm size üç grafik gösterir:
Toplam Bellek (bu, fiziksel ve sanal belleğin birleşimidir).
Fiziksel Bellek
Sanal bellek veya Takas Alanı.
Gri alanlar boş olup mavi ve yeşil alanlar kullanılmaktadır.
Her bellek türünün kesin değerleri kritik değildir ve düzenli olarak değişirler. Bu sayfayı değerlendirirken eğilimlere bakın.
Bilgisayarınızda bol miktarda boş alan (gri alanlar) var mı? Değilse takas boyutunu veya fiziksel belleği artırabilirsiniz.
Ayrıca, bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa: Fiziksel belleğiniz dolu mu ve sabit sürücü her zaman çalışıyor gibi mi görünüyor? Bu, yeterli fiziksel belleğiniz olmadığını ve bilgisayarınızın yaygın olarak kullanılan veriler için daha yavaş olan sanal belleği kullandığını gösterir. Fiziksel belleğinizi artırmak, bilgisayarınızın yanıt verme hızını artıracaktır.

Güç Bilgisi Modülü
Bu, CPU uyanmaları, pil yüzdesi ve kullanıcı tanımlı bir geçmiş üzerinden tüketim hakkında bilgi ve pil hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Aygıt Bilgisi Modülü
Aygıt Bilgisi, bir aygıt görüntüleyicisi modülüdür. Bilgisayarınız içinde bulunan tüm ilgili aygıtları gösterir. Üç bölümü vardır: Bir aygıt görüntüleyicisi, bir bilgi paneli ve seçili aygıt için bir UDI listesi.

Aygıt Görüntüleyicisi
Aygıt görüntüleyicisi, Bilgisayarınızda algılanan geçerli tüm aygıtları bir ağaçta görüntüler. Ağacın başındaki ana konular aygıt kategorileridir, daraltılmış bir kategoriyi genişletmek için sol tıklayın ve daraltmak için tersini yapın. Bir aygıtla ilgili bilgiyi görüntülemek için görüntüleyicide aygıta sol tıklayın, bilgiler sağ taraftaki bilgi panelinde görüntülenecektir. Aşağıdaki seçenekleri göstermek için aygıt görüntüleyicisine sağ tıklayabilirsiniz:
Tümünü Daralt: Yalnızca ana kategorileri göstermek için ağacı daraltır.
Tümünü Genişlet: Tüm alt aygıtları göstermek için ağacı genişletir.
Tüm Aygıtları Göster: Bu kategorilerde aygıt olup olmadığına bakmaksızın tüm kategorileri gösterir.
İlgili Aygıtları Göster: Yalnızca aygıtların olduğu kategorileri gösterir.
Öntanımlı ekran, yalnızca ilgili aygıtları gösterirken tümünü daraltır. Lütfen aygıt listesinde gösterilen aygıtların bilgisayarınızdaki tüm aygıtlar olmadığını, yalnızca aracılığıyla algılanan aygıtlar olduğunu unutmayın.
Aygıt görüntüleyicisi, aşağıdaki aygıtları gösterebilir:
İşlemciler: Bunlar bilgisayarınızın CPU’larıdır (Merkezi İşlem Birimleri ).
Depolama Sürücüleri: Bilgisayarınızın dosyalarını ve verisini depolamak için kullanılan aygıtlar.
Ağ Arayüzleri: Sizi ağa veya başka bir bilgisayara bağlayan aygıtlar.
Ses Arayüzleri: Bilgisayarınızın ses çalmasını sağlayan aygıtlar. ALSA ve OSS ses mimarileri olarak iki kategoriye ayrılırlar.
Video Aygıtları: Canlı video akışı yapmanızı sağlayan aygıtlar.
Seri Aygıtlar: Bilgisayarınızdaki seri kapıya bağlı aygıtlar.
Akıllı Kart Aygıtları: Akıllı kart okuyucuları.
Sayısal Video Yayın Aygıtları: Sayısal televizyon için açık standartları kullanan aygıtlar.
Aygıt Düğmeleri: Bunlar, bilgisayarınızda veya dış aygıtlarınızda bulunan düğmelerdir.
Piller: Bunlar, dizüstü bilgisayarınıza takılan pillerdir.
AC Bağdaştırıcılar: Bu aygıtlar, AC bağdaştırıcınızı taktığınızda görünür.
Çoklu Ortam Oynatıcıları: Müzik çalar gibi ortam dosyalarını çalan aygıtlar.
Kamera Aygıtları: Bunlar, bilgisayarınıza bağlı sayısal kameralardır.
Video aygıtları, video kartı bağdaştırıcınızı içermez

Bilgi Paneli
Bilgi paneli, bir aygıt seçtiğinizde aygıt bilgisinin gösterildiği yerdir. İlk iki bilgi konusu her zaman:
Ürün: Aygıtın adı.
Satıcı: Aygıtın satıcısının adı.
Aşağıdaki bilgi konuları seçili aygıta bağlıdır. Kolay anlaşılır adlarla etiketlenirler. Bilgi etiketleri seçilebilir ve kopyalanabilir.
İşlemcinin En Yüksek Hız: ve Desteklenen Yönerge Kümeleri: konuları genellikle tarafından belirlenmez.
Aygıt listesindeki üst kategoriler herhangi bir bilgi göstermez.

UDI Bilgisi
Alt bilgi paneli, şu anda seçili aygıtların UDI’larını gösterir. Bu, benzersiz aygıt tanımlayıcısıdır.
Tüm etiketler seçilip kopyalanabilme özelliğine sahiptir.

Yarıda Kesme İsteği (IRQ) Bilgisi Modülü
Bu sayfada, kullanımda olan Yarıda Kesme İsteği Hatları ve bunları kullanan aygıtlar hakkında bilgiler görüntülenir.
IRQ, bir Bilgisayarınızda klavyeler, modemler, ses kartları vb. aygıtların veri göndermeye veya kabul etmeye hazır olduğunu söylemek için işlemciye sinyal gönderen donanım hattıdır. Ne yazık ki, çeşitli ISA aygıtları arasında paylaşım için i386 (PC) mimarisinde kullanılabilen yalnızca on altı IRQ (0–15) vardır.
Birçok donanım sorunu, iki aygıt aynı IRQ’yi kullanmaya çalıştığında veya yazılım bir aygıtın gerçekten yapılandırıldığı aygıttan farklı bir IRQ kullanmak üzere yanlış yapılandırıldığında IRQ çakışmalarının sonucudur.
Görüntülenen kesin bilgiler sisteme bağlıdır. Bazı sistemlerde IRQ bilgisini görüntülemek olanaklı değildir.
’ta bu bilgi, yalnızca /proc sözde dosya sistemi çekirdeğe derlendiğinde kullanılabilen /proc/interrupts adresinden okunur.
İlk sütun, IRQ numarasıdır. İkinci sütun, son yeniden başlatmadan bu yana alınan kesinti sayısıdır. Üçüncü sütun kesme türünü gösterir. Dördüncüsü, bu kesintiye atanan aygıtı tanımlar.
Kullanıcı bu sayfada gösterilen ayarları değiştiremez.

DMA Kanal Bilgisi Modülü
Bu sayfa DMA (Direct Memory Access — Doğrudan Hafıza Erişimi) Kanalları hakkında bilgi verir. Bir DMA kanalı, aygıtların işlemciyi pas geçerek hafızayla bilgi alışverişlerini sağlayan bir doğrudan bağlantıdır. Tipik olarak, i386-mimarisi sistemleri (PC’ler —Personal Computer— Kişisel Bilgisayar) sekiz DMA Kanalına sahiptir (0–7).
Görüntülenen kesin bilgiler sisteme bağlıdır. Bazı sistemlerde DMA bilgisini görüntülemek olanaklı değildir.
’ta bu bilgi, yalnızca /proc sözde dosya sistemi çekirdeğe derlendiğinde kullanılabilen /proc/dma adresinden okunur.
Şu anda kayıtlı olan ve kullanımda olan tüm (ISA veri yolu) DMA kanallarının bir listesi gösterilir. İlk sütun DMA kanalını, ikinci sütun ise bu kanalı kullanan aygıtı gösterir.
Kullanılmayan DMA kanalları listelenmez.
Kullanıcı bu sayfada gösterilen ayarları değiştiremez.

Denetleyicisi/ Devices Information Module
Bu modül, veri yollarınıza bağlı aygıtları görmenizi sağlar.
Bu modül yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, burada gördüğünüz hiçbir bilgiyi düzenleyemezsiniz.

Giriş/Çıkış Kapısı Bilgi Modülü
Bu sayfa, G/Ç kapıları hakkında bilgi görüntüler.
G/Ç Kapıları, işlemcilerin kendisine kesinti sinyali gönderen aygıtlarla doğrudan bağlantı kurduğu bellek adresleridir.
İşlemci ile aygıt arasındaki komut veya veri alışverişi, aygıtın onaltılık bir sayı olan G/Ç kapısı adresi aracılığıyla gerçekleşir. İki aygıt aynı G/Ç kapısını paylaşamaz. Çoğu aygıt, bir onaltılık sayı aralığı olarak ifade edilen birden çok G/Ç bağlantı noktası adresi kullanır.
Görüntülenen kesin bilgiler sisteme bağlıdır. Bazı sistemlerde G/Ç kapısı bilgisini görüntülemek olanaklı değildir.
’ta bu bilgi, yalnızca /proc sözde dosya sistemi çekirdeğe derlendiğinde kullanılabilen /proc/ioports adresinden okunur. Şu anda kayıtlı olan ve kullanımda olan tüm G/Ç kapısı bölgelerinin bir listesi gösterilir.
İlk sütun, G/Ç kapısıdır (veya G/Ç kapıları aralığıdır); ikinci sütun, bu G/Ç kapılarını kullanan aygıtı tanımlar.
Kullanıcı bu sayfada gösterilen ayarları değiştiremez.

PCI-veri yolu/Kurulu PCI Kartları Bilgi Modülü
Bu sayfa, PCI veri yolu ve takılı PCI kartları ve Çevresel Bileşen Bağlantısı (PCI) veri yolunu kullanan diğer aygıtlar hakkında bilgi görüntüler.
Görüntülenen kesin bilgiler sisteme bağlıdır. Bazı sistemlerde PCI bilgisini görüntülemek olanaklı değildir.
’ta bu bilgi, yalnızca /proc sözde dosya sistemi çekirdeğe derlendiğinde kullanılabilen /proc/pci adresinden okunur. Çekirdek ilklendirme sırasında bulunan tüm PCI aygıtlarının ve bunların yapılandırmasının bir listesi gösterilir.
Her bir girdi, bir veri yolu, aygıt ve işlev numarası ile başlar.
Kullanıcı bu sayfada gösterilen ayarları değiştiremez.

Ağ Bilgisi Modülü

Ağ Arayüzleri Bilgisi Modülü
Bu sayfa, bilgisayarınızda takılı olan ağ arabirimleri hakkında bilgi görüntüler.
Görüntülenen kesin bilgiler sisteme bağlıdır. Bazı sistemlerde bu bilgiyi görüntülemek olanaklı değildir.
Kullanıcı bu sayfada gösterilen ayarları değiştiremez.

Durum Bilgisi Modülü
ve Durum Monitörü, smbstatus ve showmount programlarının ön yüzüdür. Smbstatus, geçerli bağlantıları hakkında rapor verir ve protokolünü (Server Message Block — Sunucu İletisi Bloku) uygulayan paketinin bir parçasıdır; NetBIOS veya LanManager protokolü olarak da adlandırılır.
Bu protokol,çeşitli sürümleri kurulu aygıtları da içeren ağdaki aygıtlar üzerinde yazıcı ve sürücü paylaşımı hizmetleri sağlamak için kullanılabilir.
showmount, yazılım paketinin bir parçasıdır. , Network File System (Ağ Dosya Sistemi) kısaltmasıdır ve ağda klasötler paylaşmanın geleneksel yoludur. Bu durumda, showmount -a localhost komutunun çıktısı ayrıştırılır. Kimi sistemlerde, showmount /usr/sbin içindedir; showmount’un PATH’iniz içinde olup olmadığını denetleyin.

Dışa Aktarmalar
Bu sayfada, şu anda etkin olan paylaşımlarına ve makinenizin dışa aktarmalarının bir büyükçe bir listesini görebilirsiniz. İlk sütun size özkaynağın bir () paylaşımı veya bir dışa aktarması olup olmadığını gösterir. İkinci sütun, paylaşımın adını, üçüncüsü ise bu paylaşıma erişen uzak ana bilgisayarın adını içerir. Kalan sütunlar yalnızca -paylaşımları için vardır.
Dördüncü sütun, bu paylaşıma erişen kullanıcının kimliğini içerir. Bunun, bu kullanıcının kullanıcı kimliğiyle aynı olması gerekmemektedir. Aynısı, kullanıcının grup kimliğini görüntüleyen bir sonraki sütun için de geçerlidir.
Paylaşımınıza kurulan her bağlantı bir tek işlem (smbd) tarafından yürütülür; bir sonraki sütun, smbd’nin kimlik (pid) işlemini gösterir. Eğer bu işlemi öldürürseniz (kapatırsanız) bağlı olan kullanıcı hattan düşer. Uzak kullanıcı üzerinde çalışıyorsa bu işlem öldürülür öldürülmez bir yenisi yaratılır, böylece kullanıcı bunun farkına bile varmaz.
Son sütun, bu kullanıcının şu anda kaç dosya açtığını gösterir. Burada yalnızca şu anda kaç tane açık olduğunu görürsünüz; kaç tanesini kopyaladığını veya önceden açtığını görmezsiniz.

İçe Aktarmalar
Burada, diğer ana bilgisayarlardan hangi ve paylaşımlarının yerel sisteminize bağlandığını görürsünüz. İlk sütun, veya paylaşımı olup olmadığını gösterir, ikinci sütun paylaşımın adını görüntüler ve üçüncüsü, nereye bağlandığını gösterir.
Bağlı paylaşımlarını üzerinde görmelisiniz (bu sınanmıştır) ve ayrıca üzerinde de çalışmalıdır (bu sınanmamıştır).

Günlük
Bu sayfa, günlük dosyanızın içeriğini hoş bir biçimde sunar. Bu sayfayı açarsanız liste boş olacaktır. Güncelle düğmesine bastığınızda günlük dosyası okunur ve sonuçlar görüntülenir. günlük dosyasının gerçekten de sisteminizde girdi satırında belirtilen konumda olup olmadığını denetleyin. Başka bir yerdeyse veya başka bir adı varsa düzeltin. Dosya adını değiştirdikten sonra Güncelle düğmesine yeniden basmalısınız.
eylemlerini günlük düzeyine göre günlükler (bkz. smb.conf). Günlük düzeyi 1 ise yalnızca birisi makinenize bağlandığında ve bu bağlantı kapatıldığında günlüğe yazar. Günlük düzeyi 2 ise birisi bir dosyayı açıp kapadığında da günlüğe yazar. Günlük düzeyi 2’den çoksa bayağı bir şeyler daha günlüğe yazılır.
Makinenize kimin eriştiği ve hangi dosyalara erişildiği ile ilgileniyorsanız günlük düzeyini 2 olarak ayarlamalı ve düzenli olarak yeni bir günlük dosyası (örn. var olan günlük dosyanızı haftada bir başka bir klasöre veya buna benzer bir yere taşıyan bir cron görevi kurun). Aksi takdirde günlük dosyası çok büyük olabilir.
Büyük listenin altındaki dört onay kutusuyla listede hangi olayların görüntüleneceğine karar verebilirsiniz. Sonuçları görmek için Güncelle’ye basmanız gerekir. günlük düzeyiniz çok düşükse her şeyi göremezsiniz.
Bir sütunun başlığına tıklayarak listeyi bu sütuna göre sıralayabilirsiniz.

İstatistikler
Bu sayfada, belirli içerik için üçüncü sayfanın içeriğini süzebilirsiniz.
Diyelim ki Olay alanı (listedeki değil) Bağlantı olarak, Hizmet/Dosya * olarak, Makine/Kullanıcı * olarak ve Genişletilmiş hizmet bilgisini göster ve Genişletilmiş makine bilgisini göster devre dışı.
Güncelle’ye basarsanız * bilgisayarından * bilgisayarına hangi sıklıkla bağlantı kurulduğunu göreceksiniz. Şimdi Genişletilmiş bilgisayar bilgisini göster’i etkinleştirin ve Güncelle’ye yeniden basın. Şimdi * sembolü ile eşleşen her bilgisayarı göreceksiniz ve onunla kaç bağlantı kurulduğunu öğrenebileceksiniz.
Şimdi Sonuçları Temizle düğmesine basın.
Şimdi Olay alanını Dosya Erişimi’ne ayarlayıp,Genişletilmiş hizmet bilgisini göster’i etkinleştirin ve Güncelle’ye bir kez daha basın.
Şimdi her dosyaya hangi sıklıkla ulaşıldığını görürsünüz. Genişletilmiş bilgisayar bilgisini göster’i de seçerseniz her kullanıcının her dosyayı hangi sıklıkla açtığını da görebileceksiniz.
Hizmet/Dosya ve Makine/Kullanıcı girdi satırlarında * ve ? sembollerini komut satırında kullandığınla aynı anlamlarla kullanabilirsiniz.
Bir sütunun başlığına tıklayarak listeyi bu sütuna göre sıralayabilirsiniz. Bu şekilde, hangi dosyanın en sık açıldığını veya hangi kullanıcının en çok dosyayı açtığını denetleyebilirsiniz.

Bölüm Yazarı
Modül telif hakkı 2000: Michael Glauche ve
Özgün hali Michael Glauche tarafından yazılmıştır.
Şu anki bakımcı:

Katkıda Bulunanlar
kcontrol uygulamacığına dönüşüm:
popen yerine K3Process kullanımı ve ek hata denetlemeleri:
kcmodule dönüşümü, 2, 3, 4. sekme sayfaları, hata düzeltmeleri:
Belgelendirme telif hakkı 2000
tarafından docbook’a çevrilmiştir
Çeviri: Engin ÇAĞATAY engincagatay@yahoo.com
Çeviri: Volkan Gezer volkangezer@gmail.com
Çeviri: Emir SARI emir_sari@icloud.com

Grafiksel Bilgi Modülü
Bu bölümdeki modülleri açtığınızda size bazı bilgiler sunulur. Pencerenin sol tarafı bir ağaç şeklinde düzenlenmiştir. Bazı ögelerin etiketin önünde artı işareti vardır. Bu işarete tıklamak, etiketle ilgili bir alt menü açar. Bir etiketin önündeki eksi işaretine tıklandığında alt menü gizlenir.
Pencerenin sağ tarafı, soldaki parametrelerin her biri için bireysel değerleri içerir.
Sunulan bilgiler kurulumunuza bağlı olarak değişecektir.
Bazı kurulumlar parametrelerin bir kısmını veya tamamını belirleyemeyebilir.
Bu modülden herhangi bir değeri değiştiremezsiniz. Yalnızca bilgi amaçlıdır.

Bilgisi Modülü
Bu ekran, Bileşikleştiriciniz hakkındaki belirli bilgileri almak için yararlıdır.

X Sunucusu Bilgi Modülü
Bu ekran, X Sunucunuz ve X’in geçerli oturumu hakkında özel bilgiler almak için yararlıdır.

OpenGL Bilgisi Modülü
Bu sayfa, kurulu OpenGL uygulaması hakkında bilgi görüntüler. OpenGL ("Open Graphics Library" — Açık Grafikler Kitaplığı), 3B grafikler için donanımdan bağımsız bir çapraz platform arabirimidir.
GLX, OpenGL için X Pencere Sistemi bağlarıdır.
DRI (Doğrudan Sunum Altyapısı) OpenGL için donanım ivmelendirmesi sağlar. Bunun için 3B hızlandırıcılı bir video kartı ve düzgün kurulmuş bir sürücüye gereksiniminiz vardır.
Resmi OpenGL sitesinde daha fazlasını okuyun