数位板守护进程
数位板守护进程作为基础服务在后台运行。它会检测数位板并根据所选的配置方案应用设置。如果守护进程没有运行，则系统设置模块和 Plasma 小部件将不能正常工作，配置方案也将无法被应用到数位板。

数位板检测
系统会通过多种途径来检测 数位板设备 。首先它会使用 Solid 进行检测，同时通过它来支持热插拔。如果 Solid 失败了，它会换用 xsetwacom list dev、lsusb、xinput --list 等指令进行检测。
如果上述所有命令都不能返回数位板的名称，则该设备不受支持，无法在本模块中使用。

数位板检测问题
如果您的数位板未被检测到，请访问 Wacom 驱动程序 还有 DIGImend driver 页面来了解您的数位板是否被支持。另一方面，您也可以运行 lsusb 看看系统是否已经检测到并列出了您的数位板。
如果 udev 不能正确进行检测，请将您的数位板添加到您的 /etc/X11/xorg.conf.d/50-tablet.conf 文件中 (如果该文件不存在，请创建它)，并重启 X 服务器。
当使用串口设备时 (TabletPC 等)，可通过 xinput --list 指令来检查您的设备是否被列出 (压感笔/橡皮擦/数位板)。如果已被列出，可通过 xsetwacom get "数位板或者压感笔设备名称" TabletID 指令来获取数位板的内部设备编号。如果此操作返回了一个 ID，请将所有必需信息用邮件发送给开发人员。
热插拔支持只有在数位板通过 Solid 及其通知 API 被检测到时可用。
Solid 检查 input.x11_options.Type 的值是否为 pen、stylus、eraser、cursor 的其中一个；或者 input.x11_driver 的值是否为 wacom。
如果你的数位板能被 Solid 检测到却返回了不同的数值，请通过电邮联系开发人员以改进数位板支持。