Gestió de l'energia

Gestió de l'energia
Aquest mòdul de configuració configura el servei de gestió d'energia del , també conegut com a PowerDevil. Permet fer un equilibri entre l'estalvi d'energia i l'ús complet de les capacitats del sistema. El servei de gestió d'energia està integrat a l'escriptori i pot interactuar amb el maquinari.
La pàgina principal del mòdul mostra les opcions que poden ajudar a estalviar energia. Només es mostraran els paràmetres que admet el vostre sistema. Als sistemes amb bateria, la pàgina proporciona tres pestanyes amb opcions diferents per als estats d'energia Amb alimentació CA, Amb la bateria i Amb la bateria baixa.
Arranjament de la gestió d'energia
Arranjament de la gestió d'energia
Arranjament de la gestió d'energia

Suspèn la sessió
Hi ha circumstàncies habituals en què espereu que el sistema se suspengui, aturi o posi en pausa la vostra sessió d'escriptori normal d'altres maneres. Aquesta secció us permet definir com es comportarà exactament el sistema en aquestes circumstàncies.
No facis res 	 Continueu amb la sessió d'escriptori com si no hagués passat res.
Suspèn 	 Estalvia energia i es desperta ràpidament. Molts components de maquinari entren en un estat d'estalvi d'energia sense apagar completament el sistema. Les dades no desades es perdran si la font d'alimentació s'interromp, per exemple, quan la bateria s'exhaureixi completament. El grau d'estalvi d'energia aconseguit mentre dorm depèn del maquinari i el microprogramari proporcionat pel fabricant del sistema.
El mòdul proporciona una opció desplegable addicional per a seleccionar el mode de suspensió exacte que s'introduirà quan s'activi «Suspèn»:
Repòs 	 Desa la sessió actual de l'escriptori a la memòria. Aquest mode de son tradicional entra a dormir ràpidament i es desperta ràpidament. Els sistemes amb bateria sovint estan dissenyats per a durar entre un dia i 1-2 setmanes en aquest estat. També conegut com «Suspensió a RAM».
Suspensió híbrida 	 Desa la sessió d'escriptori actual tant a la memòria com a una unitat d'emmagatzematge, com ara un SSD o un disc dur. Despertar-se és tan ràpid com el repòs, però les dades sense desar sobreviuran fins i tot si l'energia s'exhaureix mentre dorm. Com a desavantatge, aquest mode de son posa molta pressió en la unitat d'emmagatzematge, que potencialment redueix la seva longevitat i triga més temps perquè el sistema comenci a dormir en comparació amb l'ús del repòs. També conegut com a «Son híbrid».
Repòs, després hiberna 	 Entra inicialment en el mode de repòs, després hiberna al cap d'un període d'inactivitat. Si el sistema només dorm durant un temps, aquest mode de son proporciona un temps d'activació ràpid i els beneficis de longevitat de la unitat d'emmagatzematge del repòs normal. Si el sistema roman inactiu durant més temps, la hibernació redueix encara més el consum d'energia i assegura que les dades no desades no es perden. La quantitat de temps fins a la hibernació es defineix a la configuració del sistema de baix nivell. També conegut com a «Suspèn, després hiberna».
Hiberna 	 Desa la sessió actual de l'escriptori a la unitat d'emmagatzematge i apaga. La hibernació i restauració de la sessió requereixen més temps que la suspensió en mode de repòs, però les dades no desades no es perdran si s'interromp el subministrament d'energia. La hibernació és àmpliament compatible amb tipus diferents de maquinari, sempre que la unitat d'emmagatzematge s'hagi configurat amb una partició d'intercanvi prou gran per emmagatzemar el contingut de la memòria del sistema. També conegut com a «Suspensió a disc».
Atura 	 Surt de la sessió d'escriptori i de qualsevol altra sessió oberta, i apaga el sistema. Les aplicacions obertes demanaran desar qualsevol dada sense desar abans de tancar. Per a sessions futures, l'estat de la sol·licitud només es restaura en la mesura que l'aplicació mateixa ho permet.
Bloqueja la pantalla 	 Bloqueja la pantalla sense reduir el consum d'energia. Per a estalviar energia mentre es bloqueja la pantalla, seleccioneu «Suspèn» o «Hiberna» i assegureu-vos que el bloqueig després de despertar de la suspensió estigui activat al mòdul de configuració de bloqueig de pantalla. Tingueu en compte que el mòdul de bloqueig de pantalla proporciona una configuració separada per al bloqueig després d'un període d'inactivitat, de manera que això només està disponible com a acció de botó d'encesa/apagat o de la tapa del portàtil.
Mostra la pantalla de sortida 	 Presenta un diàleg amb opcions per a suspendre, hibernar, apagar o sortir de la sessió. Això només està disponible com a opció en prémer el botó físic d'encesa/apagat del sistema.
Apaga la pantalla 	 Esvaeix a negre i apaga la retroil·luminació de la pantalla. La secció «Pantalla i lluminositat» té la seva pròpia configuració per a apagar la pantalla, independent de l'acció d'inactivitat configurada a «Suspèn la sessió».

Pantalla i lluminositat
Les pantalles dels portàtils i les retroil·luminacions del teclat representen gran part del consum d'energia d'un ordinador portàtil que està en espera. Els monitors grans sovint consumeixen més energia que un ordinador portàtil sencer, incloent-hi la seva pantalla. Certs tipus de pantalles són susceptibles de cremar o encallar píxels depenent del patró d'ús. Per totes aquestes raons, ajuda reduir la lluminositat o apagar les pantalles i les retroil·luminacions si no són necessàries.
Canvia la lluminositat de la pantalla / Canvia la lluminositat del teclat 	 Defineix un nivell de lluminositat a establir quan es commuti entre els estats d'energia Amb alimentació CA, Amb la bateria i Amb la bateria baixa.
La pantalla i la lluminositat del teclat també es poden canviar sobre la marxa a través de la miniaplicació Lluminositat i color, així com amb les dreceres de teclat. Canviar la lluminositat sobre la marxa no afectarà la configuració d'aquest mòdul. Si no s'estableix cap nivell de lluminositat en aquest mòdul de configuració, la lluminositat continuarà sent la mateixa en canviar entre estats d'energia.
Enfosqueix automàticament 	 Redueix la lluminositat de la pantalla després d'un període d'inactivitat. Quan es detecti de nou activitat de l'usuari, la pantalla tornarà al seu nivell de lluminositat anterior.
Apaga la pantalla 	 Esvaeix a negre i apaga la retroil·luminació de la pantalla després d'un període d'inactivitat. Quan es torni a detectar activitat de l'usuari, la pantalla tornarà a activar-se. Es pot establir un temps d'espera més curt per a quan el bloqueig de pantalla estigui actiu.

Altres opcions
Canvia al perfil d'energia 	 Defineix les característiques de rendiment del sistema a establir en canviar entre els estats d'energia Amb alimentació CA, Amb la bateria i Amb la bateria baixa. Un perfil d'energia com Estalvi d'energia, Equilibrat i Rendiment permet canviar el rendiment contra consum d'energia, que també afecta els nivells d'escalfor i soroll de ventilador que produirà el sistema.
Els perfils d'energia també es poden canviar sobre la marxa a través de la miniaplicació Energia i bateria, així com amb les dreceres de teclat. Canviar els perfils d'energia sobre la marxa no afectarà la configuració d'aquest mòdul. Si no s'estableix cap nivell de lluminositat en aquest mòdul de configuració, la lluminositat continuarà sent la mateixa en canviar entre estats d'energia.
Executa un script 	 Configura un script personalitzat a executar en canviar entre els estats d'energia Amb alimentació CA, Amb la bateria i Amb la bateria baixa o després d'un període d'inactivitat.

Arranjament avançat d'energia
Arranjament avançat d'energia
Arranjament avançat d'energia
Arranjament avançat d'energia
Obriu aquesta pàgina prement el botó a la cantonada de la pàgina principal del mòdul de configuració.
Nivells de la bateria 	 Aquestes opcions només es mostren en sistemes amb bateria.
Nivell baix 	 Per sota d'aquest percentatge, la càrrega de la bateria es considerarà baixa. Si el sistema no està endollat, s'utilitzaran els paràmetres del perfil Amb la bateria baixa en lloc de Amb la bateria.
Nivell crític 	 Per sota d'aquest percentatge la càrrega de la bateria es considerarà a un nivell crític.
En el nivell crític 	 Defineix l'acció que es durà a terme quan la càrrega de la bateria arriba al nivell crític.
Dispositius perifèrics 	 Per sota d'aquest percentatge, la càrrega de la bateria per als dispositius perifèrics, , un ratolí sense fil, es considerarà baixa.
Límit de càrrega 	 Aquestes opcions només es mostren si el sistema admet límits de càrrega de la seva bateria.
La càrrega habitual de la bateria propera al 100% o la descàrrega completa propera al 0% pot provocar que es deteriori més ràpidament. En limitar la càrrega màxima de la bateria, podeu ajudar a allargar la vida útil de la bateria.
Fonts diferents recomanen nivells de càrrega diferents per a bateries d'ió liti. El consens general entre les investigacions disponibles indica que mantenir la bateria dins de l'interval del 25%-75% és òptim per a mantenir la seva capacitat al llarg dels anys. Un interval del 15%-85% encara augmenta significativament la durada de la bateria en comparació amb intervals més amplis.
Tingueu en compte que la durada de la bateria es veu afectada principalment pel seu nivell de càrrega al llarg del temps, més que el nombre de cicles de càrrega i descàrrega.
Atura la càrrega al 	 El límit de càrrega superior de la bateria. Un cop assolit aquest nivell, la bateria es considera totalment carregada i el sistema no la carregarà més.
Inicia la càrrega per sota de 	 El límit de càrrega inferior. Una vegada que la bateria es descarrega més enllà d'aquest nivell, el sistema començarà a carregar-la de nou. Això pot ser una mica més baix que el límit superior, o el mateix percentatge per mantenir el consum d'energia mentre la càrrega de la bateria es manté constant.
Alguns sistemes requereixen desendollar el cable d'alimentació i tornar a connectar-lo abans que es respectin les opcions. Alguns sistemes no emmagatzemen límits de càrrega quan s'engega. Ser conscient de possibles limitacions.

El llançador de «PowerDevil»
El «PowerDevil» es pot controlar manualment a través del (F2). Això fa que canviar la lluminositat, el perfil d'energia i altres sigui més fàcil i ràpid. El llançador té diverses paraules clau que podeu introduir per a accedir a les seves funcions.

Paraules clau del llançador
Aquí ve una llista de paraules clau que podeu introduir en el per a realitzar accions relacionades amb «PowerDevil».
Perfil de potència 	 Podeu triar manualment un perfil d'energia utilitzant aquesta paraula clau. Tots els perfils disponibles es mostraran en forma de coincidències del .
lluminositat de la pantalla o enfosquiment de la pantalla 	 Podeu controlar la lluminositat de la pantalla a través d'aquesta paraula clau. D'aquesta manera, es mostraran algunes coincidències del que us permetran fer algunes accions d'energia habituals. Si introduïu un valor després de la paraula clau (, lluminositat de la pantalla 50), la lluminositat s'establirà a aquest valor.
suspèn, adorm, hiberna, a la RAM o al disc 	 Podeu configurar el vostre ordinador en un mode de baix consum a través d'aquestes paraules clau. Els mètodes disponibles es mostraran com a coincidències del .