Demon tabličnega računalnika
Demon tabličnega računalnika deluje v ozadju in opravlja osnovno delo. Zaznavanje tablice in nastavitev z izbranimi profili. Če demon ne izvaja modul in plazma programček ne moreta pravilno delovati in tabličnega računalnika ni mogoče uporabljati s profili.

Zaznavanje tabličnega računalnika
Zaznavanje tablične naprave poteka na več načinov. Solid se uporablja v prvem koraku in podpira hotplug. Če Solid ne uspe, so naslednji koraki xsetwacom list dev, lsusb in xinput --list.
Če nobeden od zgornjih ukazov ne vrne imena tablice, ni podprta in je ta modul ne more uporabljati.

Težave z odkrivanjem
Če tablični računalnik ni zaznan, preverite Stran z gonilnikom Wacom ali gonilnik DIGImend, če je vaš tablični računalnik podprt. Prek lsusb preverite tudi, ali lahko najdete svoj tablični računalnik.
Če udev ne obravnava zaznavanja, dodajte tablico v datoteko /etc/X11/xorg.conf.d/50-tablet.conf (ustvarite jo, če ne obstaja) in znova zaženite x- strežnik.
V primeru serijske naprave (tablični računalnik in podobno) preverite, ali xinput --list navaja vaše vnosne naprave (Stylus/Eraser/Pad). Če so navedeni, si oglejte interni ID tablične naprave prek xsetwacom get "Ime vaše ploščice ali pisala" TabletID. Če je ID vrnjen, avtorju pošljite vse potrebne podatke.
Podpora za vročo priključitev je na voljo samo, če je tablični računalnik najden prek Solid in njegovega API-ja za obveščanje.
Solid preveri, ali je vrednost za vnos input.x11_options.Type pero, pisalo, radirka ali kurzor ali če je vrednost za vnos input.x11_driver wacom.
Prosimo, pošljite e-pošto avtorju, če Solid zazna vaš tablični računalnik, vendar z drugimi vrednostmi za izboljšanje podpore za tablični računalnik.