Monitör Gaması

Giriş
Bu modül, monitör gamasını düzeltmek için bir araçtır. Düzgün gama ayarlarıyla monitörünüzdeki web siteler, görseller, , başka monitörlerdekiyle aynı görünecektir.
’ın monitörün gama düzeltmesini değiştirmenize izin verir. Yapılacak tek şey bu değilidir. İyi sonuçlar için monitörünüzde doğru parlaklık, karşıtlık ve renk dengesini ayarlamanız gerekir. Bu zor olabilir ve her adımı birkaç kez yinelemeniz gerekebilir. Mükemmel sonuçlar için gerçekten iyi (ve pahalı) bir donanıma gereksiniminiz vardır.
Gama düzeltmesini tek bir değer olarak veya kırmızı, yeşil ve mavi bileşenler için ayrı ayrı tanımlamak üzere dört sürgüyü kullanın. gaması için öntanımlı ayar 1,00’dir ( 1.80, WinXX 2.20). Sınama görselleri, uygun ayarları bulmanıza yardımcı olur.
Gama ayarlarını sistem genelinde kaydetmek için Ayarları sistem geneli için kaydet seçeneğini kullanın. Sistem ayarları, bir sonraki başlangıcında geri yüklenecektir. Bu seçeneği kullanmak için yönetici erişiminiz olması gerekir. Bunu, bu makinedeki tüm kullanıcılar ve grafik çevreler için gama ayarlarını düzeltmek istiyorsanız kullanın.
Gama ayarlarını kendi kişisel yapılandırmanız için depolamak istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirmeyin. Kullanıcı ayarları bir sonraki başlangıcında geri yüklenir ve geçici sistem gama ayarlarının yerine geçer. Sistem ayarlar bunun tarafından kaldırılmaz ve bir sonraki başlangıcında geri yüklenir.
Çok başlı sistemlerde, değiştirmek istediğiniz ekranı çoklu kutudan seçin. Bu, xinerama etkinken de çalışır. Tüm ekranları aynı gama değerlerine ayarlamak istiyorsanız Ekranları eşzamanla seçeneğini etkinleştirin. Tek ekranlı sistemlerde bu seçeneğin bir etkisi olmaz.

Sınama Görsellerini Kullanmak
Bu modül, pencerenin üst kısmındaki açılır kutudan seçilebilen altı farklı sınama resmi sağlar.

Gri Tonlu Sınama Görseli
Aşağıdakini görebilmelisiniz:
20 farklı bölümlü bir gri tonlu görsel
En koyu bölüm saf siyah
En açık bölüm saf beyaz
Gri tonlarda hiçbir başka rengin bir izi yok
20 bölümün tümünü göremiyorsanız bunu düzeltmek için monitörünüzün karşıtlık ayarlarıyla veya Gama: sürgüsüyle oynayın. Siyahlar saf siyah değilse monitöyü karartmayı, beyazlar saf beyaz değilse açmayı deneyin. Gri tonlarda başka bir rengin izlerini görüyorsanız monitörünüzün renk dengesi ayarlarını veya Kırmızı:, Yeşil: ve Mavi: sürgüleriyle oynayın.

RGB Tonlu Sınama Resmi
Her biri 16 bölümden oluşan kırmızı, yeşil veya mavi tonlardan oluşan üç şerit görebilmeniz gerekir. En koyu bölümler saf siyah, en parlak bölümler ise saf kırmızı, yeşil veya mavi olmalıdır. Bir renk şeridinin tüm bölümlerini görmüyorsanız bu rengi açmayı veya koyulaştırmayı deneyin.

CMS Tonlu Sınama Resmi
Her biri camgöbeği, mor veya sarı tonlarında 11 bölüm içeren üç şerit görebilmeniz gerekir. En parlak bölümler saf beyaz, en koyu bölümler ise saf camgöbeği, mor veya sarı olmalıdır.
Tüm camgöbeği bölümleri göremiyorsanız kırmızıyı açmayı veya koyulaştırmayı deneyin.
Tüm mor bölümlerini göremiyorsanız yeşili açmayı veya koyulaştırmayı deneyin.
Tüm sarı bölümleri göremiyorsanız maviyi açmayı veya koyulaştırmayı deneyin.

Gelişmiş Sınama Resimleri
Aşağıdaki üç resim, gri spektrumun üç noktasında monitörünüzün yeteneklerini göstermektedir. Tüm ayrıntıları göremiyorsanız endişelenmeyin veya daha iyi bir donanım satın alın.

Koyu Gri Sınama Resmi
Bir kara kutu içinde 10 farklı koyu gri dikdörtgen görebilmeniz gerekir. Grafik size siyahtan %​1 adım gösterir.

Orta Gri Sınama Resmi
Bu resim size %​50 gri bir kutu içinde 11 gri dikdörtgen gösterir. Ortadaki dışında, tüm dikdörtgenleri görebilmeniz gerekir. Dikdörtgenler, %​45–%​55 gri arasındaki adımları temsil eder.

Açık Gri Sınama Resmi
Beyaz bir kutu içinde 10 farklı açık gri dikdörtgen görebilmeniz gerekir. Grafik size beyazdan %​1 adım gösterir.